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КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ

КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКА
ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ УЧЕБНЭ КЪУАЖЭ ЖЫЛАГЪУЭМ СОВЕТЫМ

КЪАБАРТЫ – МАЛКАЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ
ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ УЧЕБНОЕ ЭЛЬ СОВЕТИНИ

п-и 361009, КБР., Прохладненский район, с. Учебное , ул. Школьная, 3
Тел.: 95-2-90
         01  декабря 2017 г.                                                                     с. Учебное
                                                                                                                                             


                                             РЕШЕНИЕ № 25/4

Совета местного самоуправления сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР
 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года в новой редакции.

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района, Совет местного самоуправления сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики решил:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года в новой редакции (прилагается).
  2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в здании местной администрации с.п. Учебное Прохладненского муниципального района, МКУК «МК ДК с.п. Учебное», МКОУ «СОШ          с. Учебное», МКОУ «СОШ с. Лесное», ГБУЗ «ЦРБ» г.о. Прохладный и Прохладненского района Амбулатория с. Учебное и разместить на официальном сайте местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района.
   3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
   4.  Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.




Глава сельского поселения Учебное
Прохладненского муниципального района КБР               П. П. Пшеничников    
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ВВЕДЕНИЕ
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Учебное Прохладненского района КБР разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».
Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Учебное, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения Учебное. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Учебное. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Учебное и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. [bookmark: _Toc338184215][bookmark: _Toc339126470][bookmark: _Toc339127937]ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
                                                                                                                                       Таблица 1
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Учебное на период до 2030 г.

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
Приказ Минрегиона №204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	
Заказчик Программы
	Местная администрация сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР

	Разработчик Программы
	

	Цели и задачи Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Объем полезного отпуска тепловой энергии – 6287,88 Гкал/год
Объем отпуска питьевой воды в сеть -  1242 м3/сут
   Объем принятых стоков – 683 м3/сут;
Объем отпуска газа – 930,1 тыс.м3/год


	Сроки и этапы реализации Программы
	2016-2030 гг.
1-й этап до 2020 г.
2-й этап до 2030 г.

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:
1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;
2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных;
3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности;
4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций;
5.   модернизация понижающих трансформаторных подстанций.
6. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций.
Объем финансирования Программы составляет 46868,7 тыс. руб., в том числе:
Федерального бюджета – 27652,5 тыс. руб., 
   Республиканского бюджета – 14998,0 тыс. руб.;
   Внебюджетные источники – 4218,2,0 тыс. руб.;
   Финансирование из бюджета сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год
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2.1. [bookmark: _Toc338184217][bookmark: _Toc339126472][bookmark: _Toc339127939]СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1.1. [bookmark: _Toc338184218][bookmark: _Toc339126473]Институциональная структура
Услуги централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Учебное осуществляет АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания».
· с. Учебное
· с. Лесное
Отопление индивидуального газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, не газифицированного – от печей на твердом топливе.
 
2.1.2. [bookmark: _Toc338184219][bookmark: _Toc339126474]Характеристика системы теплоснабжения
село Учебное
 В с. Учебное имеется одна система централизованного теплоснабжения. Источник теплоснабжения – котельная «ТХСТ» с. Учебное, ул. Школьная, 15.
          Система теплоснабжения – закрытого типа. Схема присоединения систем отопления потребителей – независимая. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии не предусмотрены. Режим работы котлов водогрейный. Температурный график работы котельной - 95/70

Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
Таблица 2
	№
	Наименование котельной
	Адрес
	Основное оборудование
	Вид   топлива

	1
	«ТСХТ»

	с. Учебное, ул. Школьная, 15.
	ТВГ-1,5 - 1990 г
 ТВГ-1,5 – 1989г.
              ТВГ-1,5 - 1989г.
ТВГ-1,5 – 1989г.
ТВГ-1,5 - 1989г.
Минск – 1- 1973г.
	газ



Химводоподготовка  типа Na-К фильтры.

Техническое состояние оборудования систем теплоснабжения 
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование котельных
	Состояние, 
износ основных
средств (котлы, насосы, дымососы, вентиляторы) %
	


Состояние, износ тепловых сетей %

	1
	«ТСХТ»

	90
	93



Техническая характеристика  сетей  теплоснабжения
Общая протяженность тепловых сетей в с. Учебное  в 2-х трубном исчислении составляет 3740 м.(в т.ч. ГВС). Год ввода в эксплуатацию 1968-1994 г. Трубы проложены в  лотках  в земле.
     .
село Лесное
 В с. Лесное имеется одна система централизованного теплоснабжения. Источник теплоснабжения – котельная «Центральная» с. Лесное, ул. Дерибасовская, 2.
          Система теплоснабжения – закрытого типа. Схема присоединения систем отопления потребителей – независимая. Приборы учета отпускаемой тепловой энергии не предусмотрены. Режим работы котлов водогрейный. Температурный график работы котельной - 95/70

Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения
Таблица 2
	№
	Наименование котельной
	Адрес
	Основное оборудование
	Вид   топлива

	1
	«Центральная»

	с. Лесное, ул. Дерибасовская, 2.
	НИИСТУ-5 - 1991 г
НИИСТУ-5 - 1991 г
НИИСТУ-5 - 1991 г
НИИСТУ-5 - 1991 г
	газ



Химводоподготовка  типа Na-К фильтры.

Техническое состояние оборудования систем теплоснабжения 
Таблица 3
	№
п/п
	Наименование котельных
	Состояние, 
износ основных
средств (котлы, насосы, дымососы, вентиляторы) %
	


Состояние, износ тепловых сетей %

	1
	«Центральная»

	100
	90



Техническая характеристика  сетей  теплоснабжения
Общая протяженность тепловых сетей в с. Лесное  в 2-х трубном исчислении составляет 1577,3  м. Год ввода в эксплуатацию 1998-1999 г. Трубы проложены в лотках  в земле.
    







Технические показатели тепловых сетей
	Температурный график 95/70°C
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоноситель: горячая вода
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 4

	Рабочее давление  Рпод-2,0 кгс/см²  ,    Роб- 1,5кгс/см²
	
	
	
	
	 
	 

	Наименование населённого пункта
	Наименование участка
	наружный    диаметр трубопроводов на участке Dн,                               м
	длина участка (в духтрубном исчислении) L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопрвода на участке Н,м

	
	
	
	
	
	
	
	

	"Центральная" с. Лесное
	от здания котельной до ТК-1
	0,159
	6
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-1 до ТК-2
	0,159
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-2 до ТК-3
	0,159
	46
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-3 до ТК-31
	0,102
	85
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-31 до здания МОУ СОШ с. Лесное, ул. Ивановского, 5
	0,089
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-31 до ТК-29
	0,102
	141
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-29 до ТК-30
	0,057
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-29 до ж.д. ул. Ивановского, 2
	0,057
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-30 до ж.д. ул. Ивановского, 2
	0,057
	11
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-29 до ТК-28
	0,108
	49
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-28 до ж.д. ул. Ивановского, 4
	0,057
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-28 до ТК-27
	0,108
	51
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-27 до ж.д. ул. Ивановского, 6
	0,089
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2015
	1,2

	
	от ж.д. ул. Ивановского, 6 до ж.д. ул. Ивановского, 8
	0,076
	31
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-1 до ТК-21
	0,159
	56
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-21 до ТК-20
	0,159
	67
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-20 до ТК-19
	0,159
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-19 до ж.д. ул. Пролетарская, 3
	0,108
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-19 до ТК-18
	0,159
	29
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-18 до ТК-22
	0,102
	34
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-22 до здания Д.К. с. Лесное, ул. Ивановского, 13
	0,057
	15,8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-22 до ТК-23
	0,102
	68
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-22а до 2 корпуса МОУ СОШ с. Лесное, ул. Ивановского, 18
	0,057
	9,2
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-23 до ТК-26
	0,076
	93
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-26 до ж.д. ул. Ивановского, 10
	0,057
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-18 до ТК-17
	0,108
	25
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-17до ТК-16
	0,108
	25
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-16 до ТК-15
	0,108
	93
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-15 до ТК-13
	0,108
	18
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-15 до ж.д. ул. Ивановского, 15
	0,04
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-13 до ж.д. ул. Ивановского, 17
	0,04
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-13 до ТК-14 
	0,057
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-14 до ж.д. ул. Ивановского, 24
	0,057
	12
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-14 до ж.д. ул. Ивановского, 22
	0,057
	6
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-13 до ТК-4
	0,108
	67
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-4 до ТК-4а
	0,108
	16,2
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2008
	1,3

	
	от ТК-4а до ж.д. ул. Ивановского, 19
	0,04
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-4а до ТК-5
	0,108
	33,8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2008
	1,3

	
	от ТК-5 до здания ул. Ивановского, 21
	0,057
	11,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-5 до ТК-5а
	0,108
	33,8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2008
	1,3

	
	от ТК-5а до здания ул. Ивановского, 26
	0,057
	11,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-5а до ТК-6
	0,108
	47
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2008
	1,3

	
	от ТК-6 до здания ДО с. Лесное, ул. Ивановского, 28
	0,057
	12,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК- 6 до ТК-7
	0,108
	12,2
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2008
	1,3

	
	от ТК-7 до здания ДО с.п. Лесное
	0,057
	8,3
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-7 до ТК-8
	0,108
	25
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-8 до здания ул. Свободы, 27
	0,057
	11,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-8 до ТК-10
	0,108
	70
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-10 до ТК-12
	0,108
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3




	Температурный график 95/70°C
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоноситель: горячая вода
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочее давление  Рпод-3,0 кгс/см²,    Роб- 2,2кгс/см²
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование населённого пункта
	Наименование участка
	наружный    диаметр трубопроводов на участке Dн,                               м
	длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопровода на участке Н,м

	
	
	
	
	
	
	
	

	"ТСХТ" с. Учебное (отопление)
	от здания котельной до ТК-1
	0,219
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-1 до ТК-44
	0,076
	55
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-44 до производственного корпуса №2 (гимн.зал)
	0,057
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-1 до ТК-2
	0,219
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-2 до ТК-3
	0,219
	23
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-3 до ТК-4
	0,159
	48
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-4 до здания бани
	0,057
	4
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-4 до ТК-5
	0,159
	32
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-5 до ТК-6
	0,159
	8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-6 до здания учебного корпуса №6 (склад)
	0,057
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-6 до ТК-7
	0,159
	24
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-2 до ТК-35
	0,102
	105
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-35 до ТК-36
	0,102
	120
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-36 до здания общежитие №1на 280 мест
	0,089
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-36 до ТК-37
	0,102
	22
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-37 до ж.д. ул. Школьная, 19
	0,089
	55
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-37 до ТК-45
	0,076
	200
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от здания котельной до ТК-18
	0,133
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-18 до МОУ СОШ с. Учебное, ул. Школьная,17
	0,102
	142
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-18 до ТК-19
	0,133
	22
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-19 до ТК-20
	0,108
	48
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2008
	1,3

	 
	от ТК-20 до ТК-40
	0,102
	71
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от магистрали до ТК-38а
	0,057
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2012
	1,2

	 
	от ТК-38а до ж.д. ул. Школьная, 6
	0,04
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-38а до ж.д. ул. Школьная, 8
	0,04
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-40 до ТК-41
	0,102
	60
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-42 до ж.д. ул. Школьная, 20
	0,057
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-41 до ТК-42
	0,102
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-42 до ТК-43
	0,102
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1992
	1,3

	 
	от ТК-45 до ж.д. ул. Садовая, 5
	0,057
	16
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-45 до ТК-52
	0,076
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-52 до ТК-51
	0,057
	10
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2010
	1,2

	 
	от ТК-52 до ж.д. ул. Садовая,9
	0,057
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-52 до ж.д. ул. Садовая,11
	0,057
	22
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-3 до ТК-11
	0,159
	29
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-11 до здания столовой на 220 мест. 
	0,089
	26
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-11 до здания Муз.школы, музей и амбулатория(общ. 6) 
	0,159
	36
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от  здания Муз.школы и амбулатория(общ. 6)  до ТК-34
	0,102
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-34 до здания ФГУП Почта
	0,032
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-34 до ТК-48
	0,057
	50
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-48 до здания учебного корпуса   9 ветеринарии
	0,057
	1
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от  здания Муз.школы и амбулатория(общ. 6)  до ТК-12
	0,159
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-12 до ТК-13
	0,159
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-13 до здания производственного корпуса №5
	0,057
	4
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-13 до ТК-14
	0,159
	76
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-16 до здания общежития 4 на 243 мест
	0,089
	5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от магистральной т.с. до ТК-50
	0,159
	53
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-12 до ТК-15
	0,159
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-15 до ТК-16
	0,159
	86
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-16 до ТК-17
	0,102
	80
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-17 до ТК-49
	0,076
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-17 до ж.д. ул. Микрорайон 1, № 25
	0,057
	16
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-49 до ж.д. ул. Микрорайон 1, № 25
	0,057
	12
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2012
	1,2

	 
	от ТК-49 до ж.д. ул. Микрорайон 1, № 11
	0,076
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-15 до ТК-21
	0,114
	115
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-21 до ТК-22
	0,102
	8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-22 до ж.д. ул. Микрорайон 1, № 7
	0,057
	8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-22 до ТК-23
	0,114
	12
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2015
	1,3

	 
	от ТК-23 до ТК-24
	0,102
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-24 до ж.д. ул. Микрорайон 1, № 8
	0,057
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2014
	1,2

	 
	от ТК-24 до ТК-25
	0,102
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-25 до ж.д. ул. Микрорайон 1, №9
	0,057
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-25 до ж.д. ул. Микрорайон 1, №24
	0,04
	8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-25 до ТК-26
	0,102
	53
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-26 до ж.д. ул. Микрорайон 1, №10
	0,057
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2012
	1,2

	 
	от ТК-26 до ТК-27
	0,102
	6
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2012
	1,3

	 
	
	0,102
	74
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-27 до здания ДО с. Учебное, 
	0,076
	24
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-21 до ТК-28
	0,102
	14
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2011
	1,3

	 
	от ТК-28 до ж.д. ул. Микрорайон 1, №6
	0,057
	3
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-28 до ТК-29
	0,102
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2011
	1,3

	 
	от ТК-29 до ТК-30
	0,102
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2011
	1,3

	 
	от ТК-30 до ж.д. ул. Микрорайон 1, №2
	0,057
	10
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-30 до ТК-31
	0,102
	47
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	2011
	1,3

	 
	от ТК-7 до ТК-8
	0,159
	14
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-8 до ТК-9
	0,159
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-9 до здания производственного корпуса №5 (столярная мастерская)
	0,025
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-9 до ТК-10
	0,159
	76
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от ТК-8 до здания магазина
	0,057
	58,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-9 до ТК-53
	0,057
	35
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-53 до здания учебного корпуса №10 (лаборатория двигателей)
	0,04
	10
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от  здания гаражей на 6 автомобилей до здания учебного корпуса №3
	0,057
	3
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-10 до ТК-33
	0,102
	33
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-33 до ТК-32
	0,102
	110
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	 
	от ТК-32 до здания местной администрации с. Учебное, ул. Школьная,3
	0,057
	55
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-32 до здания учебного корпуса №1 (главного корпуса ТСХТ) и учебного корпуса №2 (гидромелиорация)
	0,102
	100
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,3

	
	от  здания главного корпуса ТСХТ до здания КДЦ с. Учебное, ул. Школьная, 5
	0,057
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от  здания главного корпуса ТСХТ до ТК-54
	0,057
	22
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-54 до ТК-54А
	0,057
	29
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-54 до ТК-55
	0,076
	22,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-54 до ж.д. ул. Микрорайон 1, №17
	0,057
	3
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-54 до здания производственного корпуса №7 (бухгалтерия)
	0,04
	2
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2



	Наименование котельной
	Наименование участка
	наружный    диаметр  подающий трубопроводов на участке Dн,                               м
	наружный    диаметр  обратный трубопроводов на участке Dн,                               м
	длина участка (в однотрубном исчислении) L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Средняя глубина заложения до оси трубопрвода на участке Н,м

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	"ТСХТ
с. Учебное (ГВС)
	от здания котельной до ТК-1
	0,102
	0,057
	40
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-1 до ТК-2
	0,102
	0,057
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-2 до ТК-35
	0,076
	0,057
	15
	Маты минераловатные 
 марки 125
	канальная
	2012
	1,2

	
	
	
	
	90
	
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-35 до ТК-36
	0,076
	0,057
	120
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-36 до ТК-37
	0,076
	0,057
	22
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	
	от ТК-37 до здания общежитие №2на 240 мест
	0,04
	0,04
	10
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-2 до ТК-3
	0,102
	0,057
	23
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-3 до ТК-4
	0,089
	0,057
	48
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-4 до ТК-5
	0,089
	0,04
	32
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-5 до ТК-6
	0,089
	0,04
	8
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-6 до ТК-7
	0,089
	0,04
	24
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-7 до ТК-8
	0,089
	0,04
	14
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-3 до ТК-11
	0,076
	0,04
	29
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-11 до здания столовой на 100 мест
	0,04
	0,032
	26
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2

	 
	от ТК-11 до здания муз. Школы (общ. №6)
	0,076
	0,04
	36
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1991
	1,2




2.1.3. [bookmark: _Toc338184220][bookmark: _Toc339126475]Баланс мощности и подключенной нагрузки

Баланс тепловой энергии и мощности котельных сельского поселения Учебное
Таблица 5
	[bookmark: _Toc338184221]Установленная
мощность
источника,
Гкал/ч
	Располагаемая
мощность
источника,
Гкал/ч
	Нетто
мощность
источника,
Гкал/ч
	Потери тепловой
мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная
Нагрузка потребителей,
Гкал/ч

	
	
	
	
	Отопление
	ГВС

	Котельная «ТСХТ» с. Учебное

	6,45
	5,7
	5,683
	0,2398
	2,814
	0,069939

	Котельная «Центральная» с. Лесное

	2,52
	1,82
	1,816
	0,0857
	0,76783
	

	ИТОГО

	8,97
	7,52
	7,499
	0,3255
	3,582
	0,069939




Доля поставки ресурсов по приборам учета
         Приборы учета отпуска тепловой энергии в сеть отсутствуют.
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                                                                                         Тепловая нагрузка
	
	
	
	
	
	          
	
	
	Таблица 6

	
	
	
	
	
	                                             
	
	
	

	Адрес объекта теплоснабжения
	Объем здания, куб.м
	Отапливаемая площадь, кв.м
	Год постройки
	Отопление, Гкал/час
	Вентиляция,Гкал/час
	Горячее водоснабжение, Гкал/час
	Суммарная тепловая нагрузка
	Число жителей, работающих, учащихся, больных и т.д.

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	с. Учебное
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Админ.здание (МВД) с.Учебное ул.Школьная,3
	1156
	233,7
	1989
	0,0331
	 
	 
	0,0331
	

	Амбулатория (Учебн.кор.№ 7)
	767
	206,2
	
	0,0212
	 
	0,0196
	0,0408
	

	Д/с с.Учебное
	2227
	565,1
	
	0,0519
	 
	 
	0,0519
	

	Детская школа искусств с.Учебное
	863
	232,5
	
	0,0227
	 
	 
	0,0227
	

	ДК Учебный, ул.Школьная,5
	2222
	374,2
	1965
	0,0453
	 
	 
	0,0453
	

	ж/д Мк.р-н1,10 (15кв)
	2510
	647,3
	1969
	0,0795
	 
	 
	0,0795
	

	ж/д Мк.р-н1,11 (46кв)
	9273
	2307
	1972
	0,1749
	 
	 
	0,1749
	

	ж/д Мк.р-н1,17 (2кв)
	491
	101,4
	1967
	0,0150
	 
	 
	0,0150
	

	ж/д Мк.р-н1, 2 (2кв)
	403
	95,3
	1932
	0,0120
	 
	 
	0,0120
	

	ж/д Мк.р-н1,24 (2кв)
	401
	112,9
	1965
	0,0234
	 
	 
	0,0234
	

	ж/д Мк.р-н1,25 (59кв)
	12164
	3205,2
	1980
	0,2308
	 
	 
	0,2308
	

	ж/д Мк.р-н1, 6 (2кв)
	545
	136,7
	1956
	0,0170
	 
	 
	0,0170
	

	ж/д Мк.р-н1, 7 (8кв)
	1389
	371,1
	1964
	0,0467
	 
	 
	0,0467
	

	ж/д Мк.р-н1, 8 (8кв)
	1372
	372,1
	1970
	0,0463
	 
	 
	0,0463
	

	ж/д Мк.р-н1, 9 (8кв)
	1330
	365,8
	1970
	0,0452
	 
	 
	0,0452
	

	ж/дСадовая,11 (1кв)
	313
	78,4
	1985
	0,0110
	 
	 
	0,0110
	

	ж/д Садовая,5 (1кв)
	618
	79,1
	1984
	0,0293
	 
	 
	0,0293
	

	ж/д Садовая,9 (2кв)
	623
	157
	1986
	0,0294
	 
	 
	0,0294
	

	ж/д Школьная,19 (69кв)
	14682
	3772,7
	1989
	0,2635
	 
	 
	0,2635
	

	ж/д Школьная,20 Кажаров Х.А.
	673
	126,9
	
	0,0207
	 
	 
	0,0207
	

	Здание столовой 220 мест, ул.Школьная,1
	5035
	1376,3
	
	0,0858
	 
	0,0153
	0,1011
	

	Маг. "Продукты"
	515
	0
	
	0,0080
	 
	 
	0,0080
	

	Общежитие 1 на 280мест (145 чел)
	12136
	3065,8
	
	0,2151
	 
	0,0173
	0,2324
	

	Общежитие 4 на 243 места (75 чел)
	10438
	3303
	
	0,1910
	 
	0,0148
	0,2058
	

	ОС с.Учебное, ул.Центральная, 1
	364
	115,5
	
	0,0071
	 
	 
	0,0071
	

	Произв.корпус №5 (столярная мастерская)
	234
	73,5
	
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	

	Произв.корпус №7 Бухгалтерия
	901
	182,1
	
	0,0170
	 
	 
	0,0170
	

	Производственный корпус № 2
	1988
	415,2
	
	0,0430
	 
	 
	0,0430
	

	Учебный корпус №1 (главный)
	19129
	4763,5
	
	0,2854
	 
	 
	0,2854
	

	Учебный корпус №10 (лаборатория двигат.)
	577
	128
	
	0,0096
	 
	 
	0,0096
	

	Учебный корпус №2 (Гидромелиорации)
	9336
	1959,4
	
	0,1499
	 
	 
	0,1499
	

	Учебный корпус №3 (трактора и автом.)
	5304
	900,6
	
	0,1131
	 
	 
	0,1131
	

	Учебный корпус №6 (каб.скпад)
	2617
	675,8
	
	0,0545
	 
	 
	0,0545
	

	Учебный корпус №7 (музей в общеж)
	2804
	745,9
	
	0,0507
	 
	0,0029
	0,0536
	

	Учебный корпус №9 (ветеринарии)
	7359
	1841
	
	0,1325
	 
	 
	0,1325
	

	Школа с.Учебное ул.Школьная,17
	15416
	4682,1
	
	0,2287
	 
	 
	0,2287
	

	ИТОГО
	148175
	37768,3
	
	2,8142
	 
	0,0699
	2,8842
	

	с. Лесное
	
	
	
	
	
	
	
	

	Д/с с.Лесное, ул. Ивановского, 28
	1509
	366
	
	0,0356
	 
	 
	0,0356
	

	ДК Лесное.ул Ивановского, 13
	1790
	333,8
	
	0,0384
	 
	 
	0,0384
	

	ж/д Ивановского,10 (16кв)
	3160
	700
	1969
	0,0721
	 
	 
	0,0721
	

	ж/д Ивановского,15 (8кв)
	1087
	233,2
	1965
	0,0407
	 
	 
	0,0407
	

	ж/д Ивановского,17 (8кв)
	1038
	237,1
	1962
	0,0408
	 
	 
	0,0408
	

	ж/д Ивановского,19 (2 кв)
	204
	86,4
	1960
	0,0068
	 
	 
	0,0068
	

	ж/д Ивановского,2 (11 кв)
	2555
	509
	1990
	0,0583
	 
	 
	0,0583
	

	ж/д Ивановского,22 (7кв)
	1114
	242,6
	1964
	0,0315
	 
	 
	0,0315
	

	ж/д Ивановского,24 (бкв)
	1034
	240,8
	1966
	0,0306
	 
	 
	0,0306
	

	ж/д Ивановского,26 (11 кв)
	1354
	382,4
	1967
	0,0358
	 
	 
	0,0358
	

	ж/д Ивановского,4 (12кв)
	2401
	511,1
	1989
	0,0569
	 
	 
	0,0569
	

	ж/д Ивановского,6 (12кв)
	2401
	567,6
	1983
	0,0669
	 
	 
	0,0669
	

	ж/д Ивановского,8 (12кв)
	2838
	518,5
	1982
	0,0766
	 
	 
	0,0766
	

	ж/д Пролетарская,3 (1 кв)
	184
	61,6
	1988
	0,0062
	 
	 
	0,0062
	

	ж/д Свободы,27 (1 кв)
	216
	62,3
	1980
	0,0080
	 
	 
	0,0080
	

	Школа с.Лесное 2 корп..ул.Ивановского,18
	1344
	384
	
	0,0226
	 
	 
	0,0226
	

	Школа с.Лесное,ул.Ивановского,5(215чел.
	9262
	2166,7
	
	0,1400
	 
	 
	0,1400
	

	ИТОГО
	33491
	7603,1
	
	0,7678
	 
	 
	0,7678
	

	ВСЕГО
	
	
	
	3,582
	
	0,0699
	3,652
	




Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения и по с.п. Учебное  
Таблица 7
	Наименование источника тепловой  энергии
	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч
	Нетто мощность источника, Гкал/ч
	Присоединенная  нагрузка потребителей, Гкал/ч
	резерв

	
	
	
	
	Резервная  тепловая мощность источника Гкал/ч
	Резерв по мощности, %

	Котельная «ТСХТ» с. Учебное
	5,7
	5,683
	2,88416
	2,799
	49,3

	Котельная «Центральная» 
с. Лесное
	1,82
	1,816
	0,76783
	1,048
	57,7



На котельных имеется большой резерв мощности

Надежность работы системы теплоснабжения сельского поселения Учебное
В таблице 8 представлена оценка надежности системы теплоснабжения сельского поселения Учебное.  По данным таблицы общий показатель надежности - 0,65, т.е. систему теплоснабжения сельского поселения Учебное можно признать надежной.
Таблица 8

	№ п/п
	Наименование
системы
теплоснабжения
	Регистрационный №
	

	

	

	

	

	

	Расчетная тепловая нагрузка системы, Q
	Общий показатель надежности

	1
	Система теплоснабжения с.п. Учебное
	А34-01679-0015
	0,6
	0,60
	0,5
	0
	0,00
	0,3
	3,652
	0,65
надежная






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Качество поставляемого ресурса
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:
· продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:
· плановое окончание отопительного сезона;
· плановое начало отопительного сезона;
· при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Воздействие на окружающую среду
Деятельность котельных оказывает негативное  воздействие на окружающую среду вследствие поступления вредных веществ в атмосферу.
По суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу теплоэнергетика занимает первое место среди отраслей промышленности. Сжигание углеводородного топлива приводит к загрязнению окружающей атмосферы главным образом оксидами азота и канцерогенными веществами.
В связи с этим необходимы экологически чистые технологии сжигания этих видов топлива: с высоким качеством распыления и смешения с воздухом до зоны горения и интенсивным сжиганием обедненной, предварительно перемешанной, топливно-воздушной смеси, оптимальная с термохимической точки зрения камера сжигания (КС) должна обеспечивать предварительное испарение топлива, полное и равномерное перемешивание его паров с воздухом и устойчивое сжигание обедненной горючей смеси при минимальном времени её пребывания в зоне горения.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию АО   «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»
Таблица 9
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Утвержденный тариф для потребителей, без НДС (средн)
	руб./Гкал
	
1235,05
	1285,28
	1446,72
	1561,43
	1644,32

	Население, с НДС (среднее)
	руб./Гкал
	1457,36
	1516,63
	1707,13
	1842,49
	1940,3



Плата за подключение (присоединение) нагрузки к системе теплоснабжения сельского поселения Учебное не взымается.

Технические и технологические проблемы в системе

       На  теплоисточнике нет приборов учета отпускаемой в тепловые сети     теплоэнергии, что не позволяет достоверно оценивать энергоэффективность работы котельных.
Теплогенерирующее оборудование котельных удовлетворительное. Не требует замены на настоящий период. Необходима замена установленных котлов на котлы меньшей производительности. 
Высокая степень износа металла тепловых сетей и теплоизоляции (100%); 
Потери в тепловых сетях более 20%.   
2.1.4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.
        При оценке существующих резервов и дефицитов тепловой мощности котельных, а также технического состояния оборудования, установленного на котельных необходимо произвести реконструкцию и техническое перевооружение котельных АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания».      
      100% котлов, на котельных сельского поселения Учебное, превысили расчетный срок службы в 1.5 – 2 раза. Это оборудование физически и морально устарело. Установка нового оборудования позволит значительно уменьшить расход топлива, уменьшить эксплуатационные расходы. КПД нового оборудования достигает 93%.  Применение современных систем автоматики позволит создать надежную, гибкую и безопасную систему отопления,  обеспечить безопасность обслуживающего персонала и оборудования, существенно снизить энергопотребление котельной, значительно снизить риск порыва водопроводов за счет исключения гидравлических ударов, облегчить работу оператора котельной, снизить численность персонала.
              Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» на каждом этапе рассматриваемого периода.

	№ п/п
	Предприятие/ наименование проекта
	Период реализации, годы
	Общий объем финансовых ресурсов тыс. руб.

	№ п/п
	Техническое перевооружение и строительство котельных
	 
	 

	1.
	Котельная "ТСХТ", с. Учебное, ул. Школьная, 15 
Техническое перевооружение котельной с заменой тепломеханического оборудования (четыре котла ТВГ-1,5 и Ун-6) установленной мощностью 6,45 Гкал/ч на четыре котла общей мощностью 3,0 Гкал/ч с полной автоматизацией процесса горения и диспетчеризацией
	Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии. 
	10 200

	2
	Котельная "Центральная", с. Лесное, ул. Дерибасовская, 2
Техническое перевооружение котельной с заменой тепломеханического оборудования  установленной мощностью 2,52 Гкал/ч на четыре котла общей мощностью  0,9 Гкал/ч с полной автоматизацией процесса горения и диспетчеризацией
	Снижение затрат теплоснабжающей организации на производство тепловой энергии.
	4 900

	 
	Итого  
	 
	15 100



2.1.5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.
      Тепловые сети (теплотрассы) являются одним из самых ответственных и технически сложных элементов системы трубопроводов в  промышленности. Высокие рабочие температуры и давления определяют повышенные требования к надежности сетей теплоснабжения и безопасности их эксплуатации.
       91,9 % тепловых сетей сельского поселения Учебное имеют 100 процентный износ. Большой износ теплотрасс приводит к потерям тепловой энергии, следствием чего является некачественное снабжение потребителей тепловой энергии, увеличение затрат на топливо, эл. энергию, теплоноситель и, следовательно, увеличение тарифов на тепловую энергию.
       Тепловые потери в трассах сельского поселения Учебное составляют до 13,0% от отпуска тепла в сеть. 
       Цель реконструкции теплотрасс является обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке до 5% от отпуска тепла в сеть. Рекомендуется применять предварительно изолированные в заводских условиях трубы с пенополиуретановой тепловой изоляцией в полиэтиленовой оболочке. 
        Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных зон действия котельных, что позволяет совместную работу источников теплоснабжения, снабжение потребителей тепловой энергией при авариях в котельных, перераспределение нагрузки между котельными, снабжение тепловой энергией потребителей. 
      Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки диаметры трубопроводов необходимо просчитать при проектировании объектов. 

	Наименование объекта
	Наименование мероприятия
	Период реализации, годы
	Объем финансовых ресурсов  (тыс. руб.)

	Котельная "ТСХТ",          
 с. Учебное,                                       ул. Школьная, 15
	от ТК-20 до ТК-38 d102мм  L-52м
	2019
	108,694

	
	от ТК-15 до ТК-16 d159мм  L-172м
	2022
	458,328

	
	от ТК-15 до ТК-21 d114мм  L-230м
	2022
	299,344

	
	от ТК-9 до ТК-10 d159мм  L-152м
	2022
	476,722

	
	от здания котельной до ТК-1 d219мм  L-80м, ГВС d76мм L-40м, d57мм L-40м
	2019
	317,893

	
	от ТК-2 до ТК-3 d219мм  L-46м
	2019
	127,35

	
	от ТК-2 до ТК-35 d102мм  L-210м, ГВС d76мм L-90м, d57мм L-90м
	2021
	657,143

	
	от ТК-18 до ТК-19 d133мм  L-44м
	2021
	144,502

	
	от ТК-3 до ТК-11 d159мм  L-58м
	2021
	158,920

	
	от ТК-12 до ТК-14 d108мм  L-232м
	2021
	251,104

	 
	Итого
	
	3 000,0

	Котельная «Центральная» с. Лесное, ул. Дерибасовская, 2
	от ТК-1 до ТК-2 d159мм  L-80м
	
	208,0

	
	от ТК-2 до ТК-3 d159мм  L-82м
	
	213,2

	
	от ТК-3 до ТК-31 d102мм  L-170м
	
	172,5

	
	от ТК-31 до ТК-29 d102мм  L-282м
	
	676,8

	
	от ТК-29 до ТК-28 d108мм  L-98м
	
	235,2

	
	от ТК-28 до ТК-27 d108мм  L-102м
	
	244,8

	
	от ТК-1 до ТК-21 d159мм  L-112м
	
	324,8

	
	от ТК-21 до ТК-20 d159мм  L-134м
	
	388,6

	
	от ТК-20 до ТК-19 d159мм  L-30м
	
	87,0

	
	от ТК-19 до ТК-18 d159мм  L-58м
	
	168,2

	
	от ТК-18 до ТК-22 d102мм  L-68м
	
	163,2

	
	от ТК-22 до ТК-23 d102мм  L-136м
	
	326,4

	
	Итого
	
	3 208,7

	
	ВСЕГО
	
	6 208,7





2.2. [bookmark: _Toc338184223][bookmark: _Toc339126476][bookmark: _Toc339127940]СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
2.2.1. Характеристики системы водоснабжения
В с. Учебное и с. Лесное в настоящее время имеются действующие централизованные системы водоснабжения. Источники водоснабжения - подземные воды, забираемые водозаборными скважинами.
Перечень скважин, используемых для водоснабжения и их данные приведены в таблицах 10,11.
Таблица 10
Перечень скважин, используемых для водоснабжения
	№
п/п
	Геологич.
номер
скважины
	

    Год  бурения
	Марка установленного насоса
	Наличие
водомера
	Место расположения скважины
	Состояние

	

1
	

    П- 4064
	

         1961
	

ЭЦВ В-25-100
	нет
	
Южная окраина с. Учебный
	
функционирует

	
2
	
24910 (с башней V=50 м3)
	
         1983
	
ЭЦВ В-25-100
	
есть
	Западная окраина       с. Учебный
	
функционирует


с. Учебное
Регулирование подачи и потребление воды осуществляется при помощи стальной водонапорной башни Рожновского V=50 м3; Н=25 м. Вторая водонапорная башня - колонна V=50 м3 вышла со строя и уже 7 лет не эксплуатируется.
Водонапорная сеть частично кольцевая, частично тупиковая, с разносторонним питанием от скважин, охватывающая всех потребителей воды. Трубы водопровода - стальные, полиэтиленовые. Общая протяженность водопроводной сети составляет 4,458 км, в т.ч. ветхой 2,8 км, (диаметры труб 50-150 мм).
В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с.п. Учебное установлено следующее:
· общее техническое состояние - удовлетворительное;
· водомер установлен только на скважине №24910, на скважине №4064 отсутствует;
· ограждение зон санитарной охраны первого пояса не соответствуют требованиям п. 14.4 СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· общая производительность скважин составляет 1200м3/сут, (из расчета круглосуточной работы насосов);
· паспорта на скважины отсутствуют;
· протяженность водопроводных сетей составляет – 4,458 км, в том числе ветхих - 2,8 км;
· система водоснабжения находится на балансе местной администрации с.п. Учебное, а эксплуатируется МП УК «Прохладненский Водоканал» с 01.06.2013 г. (лицензия на право пользования недрами имеется);
- контроль за качеством воды осуществляется Центром санэпидемнадзора          г. Прохладного и лабораторией ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
с. Лесное
Таблица 11
Перечень скважин, используемых для водоснабжения
	№
п/п
	Геологич.
номер
скважины
	Год
бурения
	Марка установлен- ного насоса
	Наличие
водомера
	Место
располо
жения
скважины
	Примеча
ния

	
1
	
44355
	
1978
	
	
	0,3 км на север от села
	Скважина с 2010 г. не
действует

	
2
	
64997
	
1987
	
ЭЦВ 8-25-100
	
	0,9 км на СЗ от села
	действует



Регулирование подачи и потребление воды осуществляется при

помощи стальной водонапорной башни Рожновского У=25 м3; Н=12 м.
Водонапорная сеть частично кольцевая, частично тупиковая, охватывающая всех потребителей воды. Трубы водопровода -
асбестоцементные, чугунные, стальные, полиэтиленовые с диаметрами 40- 150 мм. Общая протяженность водопроводной сети составляет 16,5 км, в т.ч. ветхой 9,8 км.
В результате технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Лесное установлено следующее:
· общее техническое состояние - удовлетворительное;
· водомер на действующей скважине - отсутствует;
· срочно требуется бурение новой скважины вместо вышедшей из строя скважины №44355 (проектно-сметная документация уже имеется);
· производительность действующей скважины составляет 600 м3/сут;
· протяженность водопроводных сетей составляет - 16,5 км, в том числе ветхих - 9,8 км;
· система водоснабжения находится на балансе и эксплуатируется ОАО «Прохладное»;
-контроль за качеством воды, подаваемой в сеть ведется теми же организациями, что и в с. Учебное.
[bookmark: bookmark0]2.2.2.  Направления развития систем водоснабжения
Основные направления, принципы и задачи развития системы водоснабжения с. Учебное и с. Лесное заключаются в обеспечении качественной питьевой водой всех потребителей в необходимом объеме и с требуемыми напорами. Для этого необходимо наладить учет поднятой и потребляемой воды, выполнять поэтапно замену ветхих водопроводных сетей, благоустройство водозаборов, сокращение потерь воды в сетях и у потребителей, применять энергосберегающее насосное оборудование. Строительство новых водопроводных линий в настоящий момент не требуется, так как существующая водопроводная сеть охватывает всех потребителей.
[bookmark: bookmark1]2.2.3. Баланс водоснабжения и потребления воды
Вся подаваемая в сеть вода - это вода питьевого качества, технической воды нет. Так как приборы учета воды на скважинах отсутствуют (за исключением скважины № 24910 в с. Учебное), то мощность водозаборов принята по установленному на скважинах насосному оборудованию, из расчета работы его 24 часа в сутки и она равна:
· с. Учебное - 1200 м3 /сут;

· с. Лесное - 600 м3 /сут.
Потребность населенных пунктов в воде принимаем из расчета количества потребителей, нормы водопотребления равной для населения в с. Учебное - 250 л/сут на 1 чел иве. Лесное - 200 л/сут на 1 чел. (таб.1 СНиП2.04.02-84*) а для студентов ТСХТ - 100л/сут на 1 чел и коэффициента неучтенных расходов воды (автотранспорт, полив, потери в сетях и др.), который принимаем равным 1,8. Тогда нормативный расход воды по населенным пунктам составит:
· с. Учебное - 1160x0,25x1,8+500x0,1x1,8=522+90 =612 м3/сут;
· с. Лесное - 852x0,2x1,8=307 м3/сут.
Фактическое водопотребление установить невозможно, т.к. приборы учета воды отсутствуют не на всех скважинах и не у всех потребителей. Работа насосов, подающих воду в сеть, не автоматизирована. В течение суток насосы работают разное количество часов.
Согласно данным формы 2ТП - водхоз за 2013 г. годовое потребление
	
воды в с. Учебное составило 109 520 м3 или 300 м3/сут. (среднее), а потери воды составили 39%.
В с. Лесное годовое потребление воды составило 53300 м3 или 146

м3/сут, а потери воды - 25%. Фактическое среднесуточное потребление воды на 1 чел. в сутки составило:
· с. Учебное - 180 л/сут, с потерями - 250 л/сут;
· с. Лесное - 171 л/сут, с потерями - 214 л/сут.
Исходя из вышесказанного следует, что в с. Учебное и с. Лесное имеется резерв производственных мощностей водозаборов. Что касается потерь воды, то они превышают нормируемые, особенно в системе водоснабжения с. Учебное.
Потери воды можно значительно уменьшить, проводя плановую поэтапную замену ветхих водопроводных сетей.
Нормы потребления воды – 6,82 м3/чел. 
          Тариф: до 01.07.2016г. – 17,0 руб./м3, с 01.07.2016г – 17,74 руб./м3
[bookmark: bookmark2]2.2.4. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения
Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения следующие:
· организация зон санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* на всех водозаборах;
· установка приборов учета на скважинах; П- 4064, 64997;
-автоматизация работы насосов на водозаборах в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях на всех водозаборах;
· бурение новых водозаборных скважин в с. Учебное - одна скважина и в с. Лесное - 1 скважина;
· установка новой водонапорной башни в с. Лесное;
· замена ветхих водопроводных сетей; (ул. Школьная – 478 м., ул. Микрорайон 1 – 2322 м.);
· сокращение потерь воды в водопроводных сетях;
-проведение комплекса мероприятий по рациональному водопотреблению (сокращение использования питьевой воды на полив, установка водомеров у всех потребителей и др).
Информация о стоимости проведения мероприятий указана в Таблице 12.
[bookmark: bookmark3]
2.2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия населенного пункта. В с. Учебное и с. Лесное работа системы водоснабжения отрицательного воздействия на окружающую среду не оказывает. Во время строительства и реконструкции объектов водоснабжения основными источниками воздействии на окружающую среду являются:
· выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих строительных машин и механизмов;
· возможное загрязнение почвы горюче-смазочными материалами (при их утечке из систем машин и механизмов);
· захламление площадки строительства отходами строительномонтажных работ, строительным мусором.
Выброс выхлопных газов в атмосферу от работающих машин и механизмов носит кратковременный (только на период строительства) характер и прекращается после завершения строительно-монтажных работ.
При проведении строительно-монтажных работ необходимо избегать загрязнения почвы нефтепродуктами. Заправка машин и механизмов соляркой, бензином должна проводится на заправочных станциях, а не на строительной площадке.
Техника должна находится в исправном состоянии, исключающем утечки из топливных и гидравлических систем машин и механизмов.
После окончания строительно-монтажных работ необходимо собрать и вывезти обрезки металла, остатки электродов и другой строительный мусор. При дезинфекции водовода все хлорсодержащие воды необходимо сливать в специально выкопанную яму с последующей нейтрализацией.
Для контроля за качеством строительства, заказчик обязан предусмотреть ведение технического и авторского надзора.
В период эксплуатации объекта источников вредного воздействия на окружающую среду не будет. Возможные аварийные ситуации (утечки воды, подмыв трассы водовода или участка подъездной дороги) контролируются эксплуатирующей организацией и устраняются сразу же после их обнаружения.
[bookmark: bookmark4]2.2.6. Оценка объема капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения
На стадии составления схемы водоснабжения, при обосновании объема инвестиций определяется предварительная (ориентировочная) стоимость строительства по укрупненным нормативам, а также по объектам - аналогам, в ценах на 01.01.2014г.
В дальнейшем, при разработке рабочей проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию, эта стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент строительства сметными нормативами и инфляционными коэффициентами.
Ориентировочная стоимость строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в с. Учебное и с. Лесное приведена в таблице 12.







Таблица 12
	№
п/п
	Мероприятия
	Стоимость
общая
тыс.руб.
	Стоимость по годам тыс. руб.

	
	
	
	2014-
2016
	2017-
2019
	2020-
2022
	2023-
2025

	
	с. Учебное
	

	1
	Бурение новой водозаборной скважины с оборудованием
	
2500
	
	
2500
	
	

	2
	Замена ветхих водопроводных; сетей 2,8 км. 

1 - 
	
4000
	
1000
	
1000
	
1000
	
1000

	3
	Ограждение водозаборов заборными ж.б. плитами L= 480 м
	
800
	
800
	
	
	

	4
	Установка водомера на скважине №4064
	
10
	
10
	
	
	

	5
	Автоматизация работы погружных насосов
	
10
	
10
	
	
	

	
	с. Лесное

	1
	Бурение новой водозаборной скважины с оборудованием, с башней
	
2800
	
2800
	
	
	

	2
	Замена ветхих водопроводных сетей - 9,8 км
	
8000
	
2000
	
2000
	
2000
	
2000

	3
	Ограждение водозаборов заборными ж.б. плитами L= 240 м
	
400
	
400
	
	
	

	4
	Установка водомеров на скважинах - 2 шт
	
20
	
20
	
	
	

	5
	Автоматизация работы погружных насосов
	
20
	
20
	
	
	

	
	ИТОГО:
	18560
	7060
	5500
	3000
	3000



Примечания:
1. Оценка выполнена на основании укрупненных сметных нормативов на 01.12.2013 г., а также по аналогам по видам.
Таблица 3

2. Источники финансирования - федеральный, республиканский, местный бюджеты, а также - внебюджетные средства.
33

16

34

[bookmark: bookmark5]2.2.7 Целевые показатели развития систем водоснабжения
К целевым показателям деятельности организации осуществляющей водоснабжение относятся:
· регулярный контроль качества воды подаваемой потребителям;
· обеспечение надежности и бесперебойности водоснабжения;
· улучшение качества обслуживания абонентов;
· сокращение потерь воды в сетях;
· учет поднятой и реализованной воды при помощи приборов учета;
· рациональное использование воды.

Раздел «Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения»
Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.


2.3 [bookmark: _Toc338184231][bookmark: _Toc339126483][bookmark: _Toc380143413][bookmark: _Toc380157081][bookmark: _Toc380158512]. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
[bookmark: bookmark11]     2.3.1.  Существующее положение в сфере водоотведения
На сегодняшний день в с. Учебное и с. Лесное имеются действующие централизованные системы водоотведения.
[bookmark: bookmark12]с. Учебное
Централизованной канализацией охвачены практически все жилые и общественные здания (учебные корпуса и общежития ТСХТ и др.) Незначительная часть жилых домом усадебного типа, расположенных в удалении от сетей канализации или ниже по рельефу сбрасывают стоки в выгреба с последующим вывозом их в места согласованные с органами санэпидемнадзора.
Все сточные воды от канализованных зданий поступают в главный канализационный коллектор 300мм	L=4,5	км, по которому стоки
направляются самотеком в канализацию г. Прохладного (с врезкой по ул. Остапенко). Трубы канализации с. Учебное протяженностью 700 м - асбестоцементные, керамические 150-200 мм, а главного коллектора - асбестоцементные 300 мм. Систему канализации эксплуатирует с июля 2013 МП УК «Прохладненский Водоканал».
[bookmark: bookmark13]с. Лесное
В с. Лесное централизованной канализацией охвачены: школа, баня, все двух этажные жилы дома и незначительная часть частного жилого сектора. Жилые дома частного сектора, не охваченные централизованной системой канализации, сбрасывают стоки в индивидуальные выгреба, из которых стоки откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся в места согласованные с органами санэпидемнадзора.
Ранее стоки от с. Лесное самотеком поступали в канализационную насосную станцию, которая перекачивала эти стоки в отстойники (поля фильтрации) расположенные в 200 м от жилой застройки на южной окраине поселения. Несколько лет назад канализационная насосная станция вышла из строя и в настоящий момент не действует.
Стоки поступают в приемный резервуар насосной станции и по мере его накопления, откачивается ассенизационной машиной, и вывозятся в места согласованные с органами санэпидемнадзора. Канализационная сеть проложена из керамических и асбестоцементных труб 150 мм и 200 мм. Общая протяженность канализации (без напорной из чугунных труб 150 мм L=400 м) составляет 1200 м.
Система канализации находится на балансе местной администрации, а эксплуатируется ОАО «Прохладное».
[bookmark: bookmark14]2.3.2. Балансы сточных вод
[bookmark: bookmark15]с. Учебное
По данным эксплуатирующей организации МП УК «Прохладненский водоканал» от с. Учебное в канализацию г. Прохладное поступают стоки в среднем в количестве 150 м3/сут.
Установить фактическое количество стоков по СП Лесной не представляется возможным. Нормативное количество стоков от всего

с. Лесное составляет 200 м /сут, а от зданий канализованных в настоящий момент - 100 м3/сут.
[bookmark: bookmark16]2.3.3. Прогноз объема сточных вод
Учитывая динамику изменения численности населения, увеличение объема сточных вод на ближайшие 10 лет не предвидится.
[bookmark: bookmark17]2.3.4. Предложения по строительству объектов централизованной системы водоотведения
По с. Учебное, где канализованы практически все жилые и общественные здания, строительство новых объектов водоотведения не предвидится. По мере возможного строительства, каких либо отдельных зданий (коттеджей) они будут подключаться к действующей системе канализации. Объемы работ по строительству канализации от таких зданий незначительны, они будут заложены в проектах этих зданий.
По с. Лесное, где существующая система канализации находится в неудовлетворительном состоянии, предлагаются следующие мероприятия:
· не действующую канализационную насосную станцию ликвидировать
· самотечный канализационный коллектор 0200 мм продлить от КНС на 500 м от жилой застройки вниз по рельефу в (восточном направлении), но уже 0300 мм с учетом перспективы;
· установить блок-модульные очистные сооружения канализации (ОСК) производительностью 100 м3/сут.;
· сброс очищенных стоков выполнить в р. Малка.
В перспективе, при увеличении количества стоков, ОСК могут быть расширены путем установки дополнительных блоков, до производительности 200 м3/сут.
[bookmark: bookmark18]2.3.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству канализации
В настоящее время промышленностью выпускаются высокотехнологические установки модульного типа для очистки хозяйственно-бытовых стоков с эффектом очистки до параметров, при которых возможно сбрасывать очищенные стоки в водоемы питьевого водопользования или в водоемы рыбохозяйственного назначения первой и высшей категории.
Источники загрязнения окружающее среды и мероприятия по их устранению при строительстве объектов водоотведения такие же, как и при строительстве объектов водоснабжения (см. раздел 1.5). Предполагаемые мероприятия по строительству объектов водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.
[bookmark: bookmark19]2.3.6. Оценка потребности в капитальных вложениях при строительстве централизованных систем водоотведения
На стадии составления схемы водоотведения, при обосновании объема инвестиций определяется предварительная (ориентировочная) стоимость строительства по укрупненным нормативам, а также по объектам - аналогам, в ценах на 01.01.2014г.
В дальнейшем, при разработке рабочей проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию, эта стоимость будет определена более точно, в соответствии с действующими на момент строительства сметными нормативами и инфляционными коэффициентами.
Ориентировочная стоимость строительства централизованных систем водоотведения в населенных пунктах муниципального образования с.п. Учебное приведена в таблице 13.
Таблица 13
	№
п/п
	Мероприятия
	Стоимость
общая
тыс.руб.
	Стоимость по годам тыс. руб.

	
	
	
	2014
2016
	2017
2019
	2020
2022
	2023
2025

	
	с. Учебное
	

	1
	Замена ветхих канализационных сетей L= 0,4 км
	
600
	
150
	
150
	
150
	
150

	
	с. Лесное

	1
	Канализационный коллектор 300; L= 0,6 км
	
800
	
800
	
	
	

	2
	Канализационные сети ср. =200; L= 0,4
	
600
	
150
	
150
	
150
	
150

	3
	Блок-модульные очистные сооружения произвол.
100 м3/сут.
	
5000
	
5000
	
	
	

	
	ИТОГО:
	7000
	6100
	300
	300
	300



Примечание:
Источники финансирования - федеральный, республиканский, местный бюджеты.
2.3.7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения
Целевыми показателями развития централизованных систем водоотведения являются:
· показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели охвата населения централизованной канализацией;
· показатели уровня обслуживания населения.


2.4.   СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

2.4.1.  Институциональная структура.

      Электроснабжение потребителей СП осуществляется от Северокавказской  энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему Юга России (ОАО МРСК "Северный Кавказ»).

Характеристика системы электроснабжения.

Доставку энергии потребителям сельском поселении Учебное обеспечивает Прохладненский филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», МУП «Прохладненский электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети. На территории сельского поселении Учебное расположена 1 подстанция ПС «Учебное» напряжением 35/110 кВ, фактическая нагрузка – 75%.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:
· 35 кВ - 15 м;
· 110 кВ - 20 м;
· 330 кВ - 30 м;
· 500 кВ - 30 м.
Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор – 0,2 млн. кВт/ч.
Основной проблемой существующей системы электроснабжения сельского поселении Учебное является морально устаревшее инженерное оборудование 6-0,4кВ, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ПС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ПС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.


Доля поставки ресурсов по приборам учета

          Объем эл. энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 100%.


Надежность работы системы электроснабжения сельского поселения Учебное

         Основным условием бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения является их надежное и бесперебойное электроснабжение.
     В соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 года № 204:
     - в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта):
         Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
            Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
         Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
         Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
       Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
     Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
     В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.
     Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
     Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
     Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
     Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
     Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
     Приоритетом при определении социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения сельского поселения Дальнее, в отношении которых разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения, пользуются объекты первой категории (перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей) и первой особой категории надежности электроснабжения (бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей), к которым относится большинство объектов здравоохранения городского округа Прохладный.
        Надежность работы систем электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения зависит от надежности работы ее отдельных элементов. При этом отказ в работе одного элемента не должен приводить к прекращению работоспособности всей системы, что может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, дисбаланс сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.
     Важным фактором в обеспечении бесперебойного электроснабжения указанных выше объектов является наличие технической возможности перевода электрических нагрузок на резервный источник питания в случае повреждения на основном вводе.
     Резервирование осуществляется обеспечением электроэнергией от двух и более независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ и установкой устройств автоматического ввода резерва.
     Достижение поставленной цели Программы возможно путем реализации следующих задач:
    - повышения категории надежности электроснабжения потребителей электроэнергии, в целях обеспечения резервирования и исключения влияния технологических нарушений в сетях 220, 110, 10 (6) и 0,4 кВ на работу объектов;
     - усиления схем распределительных сетей 10 и 0,4 кВ посредством замены существующих и прокладки дополнительных кабельных линий для увеличения их пропускной способности;
    - реконструкции распределительных и трансформаторных подстанций с установкой современного микропроцессорного оборудования;
     - установки устройств автоматического ввода резерва, быстродействующих АВР для автоматического перевода на резервные источники электроснабжения с сокращением времени переключений.
     Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:
 - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов); 
- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; 
- долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов; - последствиям (включая возможную гибель людей).
Аварийных отключений, недопоставок электроэнергии потребителям по итогам 2014 года не зафиксировано, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Качество поставляемого ресурса
     Под надёжностью электроснабжения понимается непрерывное обеспече- ние электроэнергией СЭС электроприёмников, осуществляющих преобразова- ние электроэнергии в другие виды энергии
     Электроэнергия является товаром, а о качестве любого товара можно судить в зависимости от того, насколько он соответствует или не соответствует неким стандартным критериям (нормам). Для различных видов продукции, в том числе и для электроэнергии, такие нормы содержатся в государственных стандартах.
      Нормы и показатели качества поставляемой эл. энергии потребителям определены в ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
      В настоящее время электроэнергия сертифицируется по двум показателям качества — это напряжение и частота переменного тока. 

Воздействие на окружающую среду

       К негативному физическому воздействию на окружающую среду системы эл. снабжения относится вредное воздействие шума, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующего излучения, электрических, электромагнитных, магнитных полей и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.
       Помимо факторов непосредственного влияния электричества на окружающую среду, можно отметить также нанесение вреда экологии в результате возникновения аварийных ситуаций, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды вредными веществами, применяемыми в электроустановках. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву. 


Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.
Таблица 14
	Наименование 
показателей
	Ед.
изм.
	2011г
	2012
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	
	С 01.01 по 31.06
	с 01.087по 31.12
	с 01.01 по 31.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06
	с 01.07 по 31.12

	Утенржденный тариф для потребителей, без НДС (одноставочный)
	Руб./
кВтч
	2,54
	1,78
	1,88
	2,68
	2,10
	2,10
	2,18
	
	-



Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения сельского поселения Учебное
· устаревшее оборудование;
Износ оборудования 60-80% и требуют проведения реконструкции и замену изношенного оборудования. Износ линий электропередач 35 кВ составляет 56%, а 10 кВ – 73,2%. В связи с большой изношенностью сетей фактические потери энергии на транспортировку составляют 15-20% (при норме не более 12%).

2.5.  СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
2.5.1. Институциональная структура.
          Главным поставщиком и продавцом газа является ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» транспортировку природного газа осуществляет филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе (газораспределительная организация). 

Характеристика системы газоснабжения

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:
· сети низкого давления (до 0,005 Мпа);
· среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно);
· высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);
· газораспределительного пункта блочного;
· шкафных газораспределительных пунктов.
Система газоснабжения сельского поселении Учебное (Газорегуляторный пункт блочный – ГРПБ) запитана от АГРС «Красносельское».
Газопроводы среднего давления служат для питания распределительных сетей низкого давления, а также для газоснабжения коммунально-бытовых объектов и предприятий. Газопроводы среднего и низкого давления являются основными артериями, питающими сельское поселение Учебное, служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям.
Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. ГРПБ расположен на улице Транспортной села Учебное. От него питаются шкафные газораспределительные пункты (ШГРП).
В настоящее время газифицировано 98,72% общей площади жилого фонда села Учебное и села Лесное 100%. Основными потребителями являются население.
На сегодняшний день большее количество газопроводов системы газоснабжения села Учебное и села Лесное находится в эксплуатации 10-15 лет, то есть технический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 30 %).

Доля поставки ресурсов по приборам учета

Приборы учета газа установлены у 272 абонентов, что составляет  61,2 % от общего числа потребителей.

Надежность работы системы газоснабжения сельского поселения Учебное
Аварийных отключений, недопоставок газа потребителям по итогам 2014 года не зафиксировано. 

Качество поставляемого ресурса
Природный газ потребителям подается  в соответствии показателям качества предусмотренными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

Воздействие на окружающую среду
 Система газоснабжения сельского поселения Учебное  не оказывает влияния на окружающую среду.

2.6.  Схема обращения  твердых бытовых отходов
       Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.


2.6.1. Характеристика системы утилизации ТБО

         В сельском поселении Учебное  имеется одно организованное место для вывоза бытового мусора в селе по решению администрации поселения. Официального земельного отвода на территорию свалки - нет.  

Зоны действия сбора и  вывоза твердых бытовых отходов

Зоной сбора и вывоза ТБО является вся территория сельского поселения Учебное. 

Объектами санитарной очистки и уборки территории являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.


Качество обращения с ТБО
      Система санитарной очистки сельского поселения должна включать в себя организацию экологически безопасного и экономически обоснованного обращения с твердыми бытовыми.
Одной из важных составляющих системы управления ТБО  является правильная организация их сбора и накопления в местах образования. Организация санитарной очистки города, применяемые специализированные технические средства и формы обслуживания должны учитывать конкретные условия:
- численность и плотность населения в различных районах города, количество обслуживаемых индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
- уровень благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, отопления, этажность застройки, наличие мусоропровода);
- архитектурно-планировочная композиция населенных пунктов сельского поселения;
- перспективы развития жилой застройки населенных пунктов;
- экономические возможности.

Воздействие на окружающую среду
Реальную угрозу экологической безопасности создает накопление биологических отходов, которые представляют непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды, здоровья человека, поскольку могут содержать или представлять угрозу распространения инфекционных болезней.
Технические и технологические проблемы в системе утилизации ТБО.
Существующий полигон ТБО не соответствует необходимым требованиям и нормам


3. [bookmark: _Toc338184238][bookmark: _Toc339126486][bookmark: _Toc339127942]ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
3.1. Перспективные показатели развития сельского поселения для разработки программы  
3.1.1. Динамика численности населения












Таблица 4


32

18

56

Принята численность населения сельского поселения Учебное
Таблица 15
	Показатели
	Единица измерения
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2030

	Итого по  поселению
	чел.
	2170
	2289
	2111
	2073
	2085
	2090
	2100
	2120
	2150
	2165
	2175
	2200




3.1.2. 	Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов
Ввод и снос многоквартирных жилых домов в сельском поселении Учебное не планируется.

3.1.3 Динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности
Таблица 16
	Показатели
	Единица измерения
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2030

	Средняя обеспеченность населения  Sобщ.
	м2/чел
	2170
	2289
	2111
	2073
	2083
	2085
	2100
	2120
	2150
	2160
	2165
	2200

	Общий объем жилого фонда
	Sобщ.
м2
	15,799
	15,799
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033
	17,033

	Общий объем нового жилищного строительства
	Sобщ.
м2
	0
	0
	1,234
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общий объем убыли жилищного фонда
	Sобщ.
м2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Улучшение условий проживания сельских жителей планируется на перспективу, как путем приобретения жилья, так и путем выделения средств и кредитов на его строительство и выделением земельных участков под индивидуальное строительство. 

Динамика развития объектов дошкольного и школьного образования
Таблица 17
	Наименование объекта
	2013 г.
	2020г.
	2030

	Школы 
	2
	2
	2





Динамика развития объектов здравоохранения
	Таблица 18
	Наименование объекта
	2012 г.
	2020г.
	2025г.

	Амбулатория
	1
	1
	1

	ФАП
	1
	1
	1





3.2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию.
Потребность в тепловой энергии для отопления и вентиляции для прогнозированного строительства.
Таблица 19
	Наименование района, структура жилой застройки
	Прогнозируемая потребность в тепловой энергии для объектов нового строительства, Гкал/час

	
	до 2020 г.
	до 2025 г.

	Всего: в т.ч.
	
	

	на коммунально - бытовые нужды
	0,65
	0,55

	На производственные нужды
	0
	0




Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии потребителями сельского поселения Учебное, Гкал/год
Таблица 20
	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Потребление тепловой энергии
	тыс.Гкал/год
	1,18
	1,0
	1,0
	0,9
	0,8
	0,6



3.2.2. Прогноз спроса на питьевую воду приведен  в таблице 21
Таблица 21
	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2020
	2030

	Численность населения
	Чел.
	2073
	2085
	2090
	2100
	2120
	2165
	2200

	Потребление питьевой на хозяйственные нужды
	тыс. м3/сут
	
	
	
	
	
	1,206
	1,242

	Итого:
	 тыс. м3/год
	
	
	
	
	
	1,206
	1,242




3.2.3. Прогноз поступления сточных вод  в централизованную систему водоотведения .
Количество стоков, которое необходимо отводить от населенных пунктов:
2020 г.-  665 м3/сут
2030 г. - 683 м3/сут

                Предлагается строительство централизованных систем водоотведения во всех населенных пунктах муниципального образования сельского поселения  Учебное.



3.3 Прогноз спроса на электроэнергию.

Вся перспективная нагрузка должна будет осуществляться от существующих подстанций, имеющих значительный  резерв мощности, при поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередач.
Таблица 22
	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Численность населения
	Чел.
	2073
	2085
	2090
	2100
	2120
	2165

	Потребление эл. энергии на комунально-бытовые 
	тыс.кВт/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Потребление эл. энергии  на с/х и производственные нужды
	тыс.кВт/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Население
	тыс.кВт/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	Тыс.кВт/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3.4 Прогноз спроса на газ.

Потребность в природном газе
Таблица 23
	
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Численность населения
	Чел.
	2073
	2085
	2090
	2100
	2120
	2165

	Потребление газа на комунально-бытовые  (население)
	тыс.м3/год
	756,768
	793,792
	805,09
	406,23
	923,12
	930,1




3.5 Прогноз  сбора, вывоза и утилизацию ТБО
                                                                                                 Таблица 24
	Вид коммунального ресурса
	Ед.изм
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2025
	2030

	Обращение с ТБО
	м3/год
	-
	-
	-

	-
	-
	-
	-



[bookmark: a5a29]4  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие:
- физическую доступность услуг;
- экономическую доступность услуг;
- достаточность и качество предоставления услуг.

4.1.1. Критерий физической доступности услуг определяет гарантии предоставления требуемого объема услуг для групп потребителей и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с программой комплексного развития территорий.

Критерий физической доступности услуг оценивается на основе следующих показателей:
- уровень благоустройства жилищного фонда;
- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;
- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах.

4.1.2. Критерий экономической доступности услуг дифференцируется в зависимости от групп потребителей (население, организации) и отражает соответствие платежеспособного спроса потребителей стоимости жилищно-коммунальных услуг.
      Экономическая доступность услуги оценивается на основе следующих показателей:
- коэффициент покупательской способности для населения;
- коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций перед организациями коммунального комплекса;

- коэффициент соответствия цены на коммунальные услуги, установленной для организаций-потребителей, затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности).

4.1.3. Критерий достаточности и качества предоставления услуг отражает соответствие нормативов потребления коммунальных услуг и технических параметров производственной программы фактическому потреблению коммунальных услуг населением и правилам оказания жилищно-коммунальных услуг.
      Критерий достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе следующих показателей:
- коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления;
- коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

3.3. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.
Таблица 25
	Вид коммунального ресурса
	Ед.изм
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Эл.энергия
	мил. квт/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газ
	тыс.м3
	756,768
	793,792
	805,09
	406,23
	923,12
	930,1

	Теплоснабжение
	тыс Гкал/год
	1,18
	1,0
	1,0
	0,9
	0,8
	0,6

	Водоснабжение
	тыс.м3/год
	
	
	
	
	1,206
	1,242

	Водоотведение
	тыс.м3/год
	
	
	
	
	
	

	Обращение с ТБО
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	665
	683




3.4. Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения.
Таблица 26
	№ п/п
	Наименование услуги
	Показатель надежности
	Ссылка

	1
	Теплоснабжение
	0,75
	

	2
	Водоснабжение
	Интенсивность потока отказов трубопроводов
	Таблица  1

	3
	Водоотведение
	Интенсивность потока отказов трубопроводов
	

	4
	Электроснабжение
	Надежная
	

	5
	Газоснабжение
	Надежная
	

	6
	Утилизация ТБО
	
	




Интенсивность потока отказов трубопроводов водоснабжения
Таблица 27
	Трубопроводы
	l, 1/год км

	Стальные магистрали диаметром, мм
	 

	400
	0,92

	600
	0,53

	900
	0,56

	1000–1400
	0,89

	Чугунные магистрали диаметром, мм
	 

	400
	0,46

	600
	0,59

	900
	0,95

	Распределительные сети диаметром, мм
	 

	100–300
	0,32



 При интенсивности отказов указанных в таблице 27 система  водоснабжения считается надежной.


[bookmark: a5b29]5.   Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих целевые показатели.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении- отсутствует
[bookmark: b9b7c]Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении- отсутствует (в стадии разработки)
Программа инвестиционных проектов в газоснабжении – не представлена
Программа инвестиционных проектов в водоснабжении - отсутствует
Программа инвестиционных проектов в водоотведении - отсутствует
[bookmark: b4b5b]Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;
Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях – не представлена
[bookmark: 0be8f]Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении- отсутствует.

Взаимосвязанность проектов отсутствует

6. Источники инвестиций
Объем необходимых капитальных вложений на развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Учебное  составляет 46868,7 тыс. руб., из них:
 -  за счет Федерального бюджета – 27652,5 тыс. руб., 
-   за счет Республиканского бюджета – 14998,0 тыс. руб.;
-   за счет внебюджетных источников –4218,2 тыс. руб.;
1. на развитие системы теплоснабжения необходимо капитальных вложений в размере 21308,7 тыс. руб., в том числе:
1.1. за счет федерального бюджета – 12572,1 тыс. руб., 
1.2. за счет Республиканского бюджета – 6818,8,0 тыс. руб.;
1.3. за счет внебюджетных источников – 1917,8 тыс. руб.;
2. на развитие системы водоснабжения необходимо капитальных вложений в размере 18560,0 тыс. руб., в том числе:
2.1. за счет Федерального бюджета – 10950,4 тыс. руб., 
2.2. за счет Республиканского бюджета – 5939,2 тыс. руб.,
2.3. за счет внебюджетных источников – 1670,4 тыс. руб.;
3. на развитие системы водоотведения необходимо капитальных вложений в размере 7000тыс. руб., в том числе:
3.1. за счет Федерального бюджета – 4130 тыс. руб., 
3.2. за счет Республиканского бюджета – 2240 тыс. руб.,
3.3. за счет внебюджетных источников – 630 тыс. руб.;


7. Управление программой

7.1. Ответственный за реализацию программы

    Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы.
    Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Учебное. В состав рабочей группы включены:
• Глава сельского поселения Учебное, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы в рамках своих полномочий;
• Совет местного самоуправления сельского поселения Учебное  Прохладненского муниципального района КБР, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;
• Местная администрация сельского поселения Учебное, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а так же разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;
• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение  с  ТБО).

7.2. План-график работ по реализации программы 

       Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2016 году. 
       Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
        Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах муниципального образования поселок Заполярный.

7.3.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

       Целью мониторинга Программы муниципального образования поселок Заполярный является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Учебное.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы. Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:
1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации;
2. Проведение Собранием депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией;
3. Направление данного отчета в адрес Собрания депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.
Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

7.4. Порядок и сроки корректировки Программы

      На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.
        Решение о корректировке Программы принимается  Совет местного самоуправления сельского поселения Учебное  Прохладненского муниципального района КБР по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.
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