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РЕШИЛ:

1.  Внести изменения в Решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР «О внесении изменений в Решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское на период с 2015 года до 2030 года» №60/1 от  08.06.2015г.»  №22/4 от  24.11.2017г., изложив текст программы в новой редакции.
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ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) сельского поселения Ново-Полтавское    Прохладненского района КБР разработана в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния сельского поселения Ново-Полтавское. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения Ново-Полтавское    и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

                                                                                                                                       Таблица 1

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ново-Полтавское на период до 2030 г.

	Основания для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Приказ Минрегиона №204 от 06.05.2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

	Заказчик Программы
	Местная администрация сельского поселения Ново-Полтавское    Прохладненского муниципального района КБР

	Разработчик Программы
	

	Цели и задачи Программы
	Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	Объем полезного отпуска тепловой энергии – 901,51 Гкал/год

Объем отпуска питьевой воды в сеть -  60,25 тыс.м3/год

   Объем принятых стоков – 0 тыс.м3/сут;
Объем отпуска газа – 405,5 тыс.м3/год

	Сроки и этапы реализации Программы
	2020 - 2030 гг.

1-й этап до 2023 г.

2-й этап до 2030 г.

	Основные мероприятия Программы
	Основными мероприятиями Программы являются:

1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа;

2. модернизация  генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных;

3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности;

4.  реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций;

5.  модернизация понижающих трансформаторных подстанций;

6. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций.

Объем финансирования Программы составляет  тыс. руб., в том числе:

1. Водоснабжение -  11540,00 тыс. руб.,

2. Водоотведение – 90000,00 тыс. руб.,

3. Теплоснабжение – 22836,70 тыс. руб.

4. Электроснабжение - 2200  тыс. руб.

5. Газоснабжение - 0 тыс. руб.

Источники финансирования: 

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Внебюджетные источники

Финансирование из бюджета сельского поселения Ново-Полтавское    Прохладненского муниципального района КБР ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год


2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Система теплоснабжения
2.1.1. Институциональная структура.

В настоящее время в с.п. Ново-Полтавское, с населением 1045 человек,  имеется действующая централизованная система теплоснабжения. Источник тепловой энергии – котельная «Центральная», расположенная по адресу: с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 127.  Год строительства котельной – 1996 г. , ввод в эксплуатацию – 1998г.

В котельной установлены 2 котла марки ТВГ-1,5 общей производительностью 3,0 Гкал/час с химводоочисткой.  Год установки котлов 1998 г. 

Котельная «Центральная» обеспечивает теплоснабжение школы, детсада, дома культуры, административного здания,  а также группы жилых  домов, а именно – 8 кв. жилой дом, два 9 кв. жилых дома, 12 кв. жилой дом и два 16 кв. жилых дома. Тепловые сети от котельной до потребителей проложены в ж.б. теплофикационных лотках типа КЛ с теплоизоляцией минераловатными матами марки 125. 

Год строительства тепловых сетей – 1979 г (87,3%). Общая протяженность тепловых сетей составляет 836,5 м, в т.ч. Ду-219-43 м, Ду-108-251 м, Ду-102-30 м, Ду-89-178 м, Ду-76-63 м, Ду-57-271,5 м. Приборы учета тепла, отпускаемого потребителям нет. Износ тепловых сетей составляет 83%, котлов 100%. Отопление жилых домов частного сектора – автономное, от индивидуальных бытовых котлов.

 Централизованная система теплоснабжения в с.п. Ново-Полтавское  эксплуатируется ОАО «Прохладный теплоэнерго».

	Наименование котельной
	Адрес котельной
	Котельное оборудование
	Установленная мощность
	Присоединенная нагрузка Гкал/час
	Вид топлива
	В каком году планируется изменение мощности


	Установленная 
	Присоединенная 
	Котельное оборудование необходимо заменить на


	Вид топлива в перспективе
	Примечание

	
	
	марка
	кол-во
	год ввода
	По воде Гкал/час
	По воде Гкал/час
	
	год
	По воде Гкал/час
	
	марка
	кол-во
	год ввода
	
	

	Центральная
	с.Ново-Полтавское, ул.Третьякова, 127
	ТВГ-1,5
	2
	1998
	3,000


	0,6049
	газ
	2022
	0,7


	0,6126


	REX
	2
	2022
	газ
	Техническое перевооружение котельной с заменой тепломеханического оборудования  (два котла ТВГ-1,5) установленной мощностью 3,0 Гкал/ч на два  котла  общей мощностью 0,7Гкал/ч с полной автоматизацией процесса горения и диспетчеризацией


2.1.2. Характеристика системы ресурсоснабжения. 

                                                                                                                                                         Таблица 1

Техническая характеристика сетей теплоснабжения.

                                                                                                   Таблица 2

	Температурный график 95/70°C
	
	
	
	
	
	
	
	

	Теплоноситель: горячая вода
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочее давление  Рпод-2,0 кгс/см², Роб- 1,5кгс/см² ТК-16шт
	
	
	
	 
	 

	Наименование населённого пункта
	Наименование участка
	наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	срок службы, год 
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение

 

	"Центральная"                   с. Ново-Полтавское
	от здания котельной до ТК-1
	0,219
	43
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	магистраль

	
	от ТК-1 до ТК-2
	0,108
	17
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	магистраль

	
	от ТК-4 до здания МОУ СОШ                                       с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 121
	0,076
	6
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	тепловой ввод

	
	от ТК-2 до ТК-3
	0,102
	30
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	6
	2010
	магистраль

	
	от ТК-4 до здания ДО                                       с. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 123
	0,076
	42
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	6
	2010
	тепловой ввод

	
	от ТК-2 до ТК-4
	0,108
	41
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	магистраль

	
	от ТК-4 до ж.д. ул. Третьякова, 117
	0,057
	150
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	тепловой ввод

	
	от ТК-4 до ТК-5
	0,108
	13
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	магистраль

	
	от ТК-5 до ТК-9
	0,089
	13
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	разветвление

	
	от ТК-9 до здания Д.К.                                       , ул. Третьякова, 128
	0,057
	16,5
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	0
	2016
	тепловой ввод

	
	от ТК-9 до ТК-10
	0,089
	35
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	разветвление

	
	от ТК-10 до здания администрации                                       ул. Третьякова, 126
	0,057
	33
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	11
	2005
	тепловой ввод

	
	от ТК-10 до ТК-11
	0,089
	50
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	разветвление

	
	от ТК-11 до ж.д. ул. Третьякова, 124
	0,057
	9
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	тепловой ввод

	
	от ТК-11 до ТК-12
	0,089
	20
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	разветвление

	
	от ТК-12 до ТК-13
	0,089
	60
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	разветвление

	
	от ТК-13 до ж.д. ул. Третьякова, 120
	0,057
	34
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	тепловой ввод

	
	от ТК-1 до ТК-17
	0,108
	62
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	магистраль

	
	от ТК-17 до ТК-16
	0,108
	93
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	магистраль

	
	от ТК-16 до ж.д. ул. Третьякова, 115
	0,057
	7
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	тепловой ввод

	
	от ТК-16 до ТК-14
	0,108
	25
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	разветвление

	
	от ТК-14 до ж.д. ул. Третьякова, 113
	0,057
	22
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	1
	2015
	тепловой ввод

	
	от ТК-14 до ж.д. ул. Третьякова, 111
	0,076
	15
	Маты минераловатные марки 125
	канальная
	37
	1979
	тепловой ввод

	
	Всего
	836,5
	
	
	
	
	


2.1.3. Баланс мощности и подключенной нагрузки.

                                                                                               Таблица 3

	Наименование
	Установленная 

мощность 

источника, 

Гкал/ч
	Располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч
	Нетто 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 
	Потери 

тепловой 

мощности в 

тепловых сетях, 

Гкал/ч 
	Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч

	
	
	
	
	
	Отопление
	ГВС

	Котельная «Центральная»
	3
	2,5
	2,489
	 0,058
	0,6049
	-


                Зоны действия источников теплоснабжения.

                                                                                                    Таблица 4

	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии (котельной, ЦТП)

	на запад
	ул. Третьякова д.113

216


Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское.

                                                                                                    Таблица 5

	Наименование 

источника тепловой 

энергии
	Располагаемая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч
	Нетто 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 
	Присоединенная 

нагрузка 

потребителей, 

Гкал/ч
	резерв

	
	
	
	
	Резервная 

тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч
	Резерв по 

мощности, 

в %

	                                           

	Котельная «Центральная»
	2,5
	3
	0,6049


	1,88
	75,7


                            Надежность работы системы теплоснабжения сельское поселение Ново-Полтавское. 

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование

Системы

теплоснабжения
	Регистрационный №
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	Расчетная тепловая нагрузка системы, Q 
	Общий показатель надежности

	1
	Система теплоснабжения с. Ново-Полтавское
	А34-01679-0009
	0,8
	0,8
	1,0
	0,8
	0,5
	
	0,75
	0,85



Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

• продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

• плановое окончание отопительного сезона;

• плановое начало отопительного сезона;

• при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Воздействие на окружающую среду.

Деятельность котельных оказывает негативное  воздействие на окружающую среду вследствие поступления вредных веществ в атмосферу.

По суммарным выбросам вредных веществ в атмосферу теплоэнергетика занимает первое место среди отраслей промышленности. Сжигание углеводородного топлива приводит к загрязнению окружающей атмосферы главным образом оксидами азота и канцерогенными веществами.

В связи с этим необходимы экологически чистые технологии сжигания этих видов топлива: с высоким качеством распыления и смешения с воздухом до зоны горения и интенсивным сжиганием обедненной, предварительно перемешанной, топливно-воздушной смеси, оптимальная с термохимической точки зрения камера сжигания (КС) должна обеспечивать предварительное испарение топлива, полное и равномерное перемешивание его паров с воздухом и устойчивое сжигание обедненной горючей смеси при минимальном времени её пребывания в зоне горения.
Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания»

                                                                                                                Таблица 7

	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Утвержденный тариф для потребителей, без НДС (средн)
	руб./Гкал
	1235,05
	1285,28
	1446,72
	1561,43
	1644,32

	Население, с НДС (средн)
	руб./Гкал
	1457,36
	1516,63
	1707,13
	1842,49
	1940,3


Технические и технологические проблемы.

На основе проведенного анализа АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания» о состоянии систем теплоснабжения выявлены следующие основные проблемы: ветхость тепловых сетей общей протяженностью в однотрубном исчислении 1416м., необходимость технического перевооружения котельной с заменой тепломеханического оборудования котельной  установленной мощностью 0,7 Гкал/ч., большие потери тепловой энергии, увеличение количества отключений абонентов от центрального теплоснабжения.

В связи с этим возникла необходимость ликвидации центральной котельной и установки блок-модульных котельных, максимально приближенных к тепловым установкам.  

Эффективность мероприятий по модернизации, реконструкции или новому строительству источников теплоснабжения АО "Прохладненская районная теплоэнергетическая компания"

                                                                                                                Таблица 7.1
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Сроки выполнения год
	Источники финансирования
	Объем финансирования,тыс. руб.
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022

 год
	2023 год
	2024 год
	

	Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных.

	 
	с.п.Ново-Полтавское

установка 9 блок-модульных кательных
	АО «ПРТК»
	2022
	ФБ

РБ

МБ
	22836,70


	0,00
	0,00
	21694,87
	0,00
	0,00
	повышение качества и надежности предоставления услуг теплоснабжения населению;

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	570,92
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	570,92
	0,00
	0,00
	


2.2.
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.2.1.
Институциональная структура.

На сегодняшний день в сельском поселении Ново-Полтавская имеется действующая система водоснабжения. Источник водоснабжения – подземные воды, забираемые при помощи водозаборных скважин.  Данные по скважинам.

 В сельском поселении Ново-Полтавское  имеются 3 скважины они приведены в таблице 8

                                                                                                    Таблица 8

	№ п/п
	Геологический номер скважины 
	Год бурения
	Глубина скважины, м
	Удельный дебит м3/час на 1 м понижения УВ
	Установленный насос 
	Наличие водомера 
	Наличие ЗСО
	Примечания 

	1
	177
	1960
	254
	10,0
	-
	нет
	нет
	не действ. самоизлив.

	2
	44791
	1981
	120
	0,62
	-
	нет
	есть
	не действ.

	3
	44792
	1981
	180
	4,0
	ЭЦВ8-25-100
	нет
	есть
	действ.


Из трех водозаборных скважин, в настоящее время эксплуатируется только скважина №44792. Скважина №44791 очень малодебитная, когда работала – песковала. В настоящее время заброшена, уже много лет не эксплуатируется. 

Скважина №177, 1960 г. бурения, до ввода в эксплуатацию скважин №44791 и №44792 (1981 г.) была единственным источником централизованного водоснабжения с.п. Ново-Полтавское. Скважина самоизливающаяся, подача воды в сеть осуществляется при помощи консольных центробежных насосов типа К. Так как скважина №44792 полностью обеспечивала нужды поселения в питьевой воде, то с 1981 г. скважина №177 была выведена в резерв и не эксплуатировалась. Со временем, в 1990-е г. прошлого столетия, павильон над скважиной был разрушен, насосы демонтированы, электрооборудование разобрано. Вода из скважины самоизливается на рельеф.

Характеристика водонапорных башен. 
Таблица 9                       

	№ п/п
	Населенный пункт и адрес объекта
	Наименование сооружений, оборудования
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип
	Характеристика оборудования
	Износ по состоянию на 01.01.15 г., %
	Наличие приборов учета эл/эн.
	Наличие учета объема воды

	
	
	
	
	
	Напор, м вод. ст. (*стат. давл., Па)
	Производи-тельность, м3/ч
	КПД, %
	Сооружений
	Оборудования
	тип, марка электросчетчиков
	марка счетчиков

	Обслуживающая организация: ООО "РЕГИОНСЕРВИС"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	с.  Ново-Полтавское
	Артезианская скважина 44792
	1982
	 
	125
	31,7
	65
	72
	 
	ЦЭ-6803В 
	РУС-1

	2
	с.  Ново-Полтавское
	Водопроводная башня с. Ново-Полтавское
	1982
	 
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 


 Износ сетей с.п. Ново-Полтавское составляет – 63%

 2.2.2. Балансы мощности и ресурса

                  Территориальный баланс подачи воды.

                                                                                                 Таблица 11

	Технологическая зона водоснабжения.
	Годовое потребление воды тыс. м3/год
	Водопотребление среднесуточное тыс. м3/сут.

	Система водоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское
	260
	57,84


Потребность населенных пунктов в воде принята из расчета количества населения с сельском поселении, нормы водопотребления равной 200 л/сут. На 1 чел (СНиП  2.04.02-84*) коэффициента неучтенных расходов воды (скот, автотранспорт, полив, потери в сетях и пр. который применяем равным 1,5.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды в 2020 г. (I очередь) составит 1,469 тыс. м³ в сутки, а в 2030 г. (Расчетный срок) – 1,449 тыс. м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества. 

С учетом мероприятий по ресурсосбережению максимальный суточный расход возможно уменьшить.

Для предохранения имеющихся источников питьевого водоснабжения от возможного загрязнения предлагается выполнение комплекса мероприятий по приведению зон санитарной охраны до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02.

                      Доля поставки ресурса по приборам учета.

Приборы учета воды на водозаборах и у потребителей сельского поселения Ново-Полтавское отсутствуют. Потребление воды потребителями ведется расчетным методом.
                      Зоны действия источников водоснабжения.

Зоной действия источников водоснабжения является сельское поселение Ново-Полтавское.

Водопроводная сеть, частично кольцевая, частично тупиковая, охватывает всех потребителей воды. Общая протяженность водопроводной сети составляет 6,41 км, из них ветхих – 4,46 км. Диаметры трубопроводов – Ду-150÷50 мм, материал – чугунные, стальные 5,510 км, полиэтиленовые – Ду-110 2008-2009 гг. постройки – 1,9 км.  

Объемы отпуска воды в сеть сельского поселения Ново-Полтавская.
                                                                                                   Таблица 14

	№

п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Период

	
	
	
	10 месяцев 2019 г.

	1
	2
	3
	4

	1
	Подано воды в сеть
	м3
	158,5

	2
	Потери воды
	м3
	

	3
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	20


Качество поставляемого ресурса

        Контроль качества воды, поступающей потребителям из сетей водоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское осуществляется Центром СЭН г. Прохладного и ГКУ КБР «Водоканал-анализ».

Очистные сооружения для очистки воды поступающей в водопроводную сеть   не требуется, т.к. вода поступающая их скважин в водопроводную сеть водпроводные сети сельского поселения Ново-Полтавская соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01.  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»:

1. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим показателям.

2. Благоприятные органолептических свойства воды определяются ее соответствием по запаху, привкусу, цветности, мутности.

3. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормам по обобщенным показателям и содержанию вредных веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории  РФ, а также веществ антропогенного происхождения, происхождения, получивших глобальное распространение.

Безвредность питьевой воды по химическому составу также определяется ее соответствием нормативам по содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в процессе обработки в системе водоснабжения.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения.

Износ сетей 93%
Потери воды в водопроводе превышают допустимые в 1,5 раза, а также наблюдается дефицит воды.
Одновременно с проведением работ по восстановлению трубопроводов необходимо проводить реконструкцию водопроводных насосных станций с полной заменой насосно-силового оборудования,  бурение новой  скважины и строительство водонапорной башни. Причем на этих насосных станциях должно предусматриваться автоматическое регулирование подачи воды с использованием насосов с частотным приводом и устройствами плавного пуска, что позволит обеспечить значительную экономию электроэнергии. В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время существующие технологии на станциях очистки природных вод не могут обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для систем сельскохозяйственного водоснабжения.
Программные мероприятия по улучшению водоснабжения.

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Сроки выполнения год
	Источники финансирования
	Объем финансирования,тыс. руб.
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	
	
	Всего
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	

	Строительство (реконструкция) систем водоснабжения.

	18.
	с.п.Ново-Полтавское
Реконструкция систем водоснабжения
	Местная администрация сельского поселения  Прохладненского муниципального района
	2024
	ФБ

РБ

МБ
	6540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6213
	снижение физического износа объектов водоснабжения

снижение потерь воды

	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163,5
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	163,5
	

	19.
	с.п.Ново-Полтавское

Бурение скважины, строительство водонапорной башни
	Местная администрация сельского поселения  Прохладненского муниципального района
	2024
	ФБ

РБ

МБ
	5000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4500
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125
	

	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125
	


2.3. Характеристика системы водоотведения сельского поселения Ново-Полтавское.

Централизованные системы канализации в СП Ново-Полтавское отсутствуют. Водоотведение осуществляется в выгребные и поглощающие ямы.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения сельского поселения.

Основной проблемой сельского поселения Ново-Полтавское является отсутствие централизованной системы водоотведения.

Направления решения проблем в системе водоотведения сельского поселения Ново-Полтавское.

Основным решением проблемы сельского поселения Ново-Полтавское является проведения централизованной канализационной трубы по всему сельскому поселению. Ниже перечислены некоторые мероприятия для выполнения и решения проблем с централизованным водоотведением:

	разработка программы канализованные сельских населенных пунктов;

	строительство уличных сетей канализации;

	мониторинг качества сточных вод после их очистки;

	внедрение систем оборотного водоснабжения.


2.4.
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

2.4.1.
Институциональная структура.

Электроснабжение потребителей СП осуществляется от Северокавказской  энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему Юга России (ОАО МРСК "Северный Кавказ»).

В административных границах района и СП источников электроэнергии нет.

  2.4.2. Характеристика системы электроснабжения.

Опорной подстанцией является ПС «Ново-Полтавская», расположенная в районе х. Ново-Троицкий.  Распределение электроэнергии по району осуществляется через ряд понижающих подстанций напряжением 110/35/10 кВ по высоковольтным линиям. Распределение электроэнергии осуществляет компания ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» и её филиал по республике ОАО «Каббалкэнерго», которым принадлежат все сети 35 кВ и выше, распределительные подстанции, осуществляющие распределение электроэнергии в пределах населённых пунктов непосредственно потребителю. В таблице   представлена характеристика действующих подстанций района по данным ОАО «Каббалкэнерго».

                                                                                                  Таблица 15

	Наименование центра питания, место 

Размещения (адрес) , 

класс напряжения
	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА
	Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА
	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки

Sмакс, МВА
	Фактический резерв    мощности
	Заключение по фактическому резерву

	
	Sуст.
	Т-1
	Т-2
	
	
	Sрез, МВА
	Ррез, МВт
	

	ПС «Ново-Полтавская» 

10/35/10 кВ
	8
	4
	4
	8,4
	2,74
	5,660
	4,05
	имеется


Исходя из показателей установленной мощности трансформаторов и подключенной нагрузки прослеживается значительный резерв электроэнергии.  Передача мощности в пределах СП осуществляется по сетям 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Сети электроснабжения 10 кВ выполнены  воздушными и кабельными линиями. 

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. 


Общая протяженность сетей – 9,2 км.

              Характеристика трансформаторных подстанций.

                                                                                                     Таблица 16

	№п/п
	Адрес размещения
	Наимено

вание

и номер ПС


	Трансформа-торы (кол-во и мощность),

шт. х кВа
	Загрузка трансфор-маторов %

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	х. Александровский,

Ул. Кирова-

ул. Школьная
	ТП-2/781
	1х60
	90

	2
	х. Александровский,

хоз.двор-ул. Ленина
	ТП-3/781
	1х100
	73

	3
	х. Петропавловский, 

ул. Ленина
	ТП-4/781
	1х100
	88

	4
	Зерноток 
	ТП-2/784
	1х630
	65

	5
	Дом Культуры
	ТП-4/784
	1х160
	80

	6
	Школа, ул. Ленина
	ТП-5/784
	1х160
	65

	7
	Мех. мастерские
	ТП-6/784
	1х160
	60

	8
	х. Цораевский
	ТП-9/784
	1х100
	70

	9
	х. Новоосетиновский, ул. Ленина
	ТП-10/784
	1х100
	85

	10
	х. Минский, ул. Ленина
	ТП-11/784
	1х63
	90

	11
	Церковь, хоздвор
	ТП-12/784
	1х250
	60

	12
	х. Майский, 

ул. Бульварная
	ТП-13/784
	1х100
	90

	13
	Водокачка
	ТП-15/784
	1х100
	50

	14
	х. Грабовец, 

Ул. Красноармейская
	ТП-16/784
	1х160
	86

	15
	х. Минский, МТФ-2
	ТП-18/784
	1х100
	70

	16
	х. Новоосетиновский, 

пер. Новый
	ТП-22/784
	1х100
	60

	17
	Мех. мастерские (МТМ)
	ТП-23/784
	1х400
	50


Годовое потребление энергии (млн. кВт*час/год)

                                                                                                    Таблица 17

	Муниципальные образования
	Численность населения   на 01.01.2013г.
	Всего млн.кВт*час/год
	в том числе млн.кВт*час/год

	
	
	
	население
	коммунальные нужды
	с/х и пром. нужды

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	СП Ново-Полтавское 
	1083
	0,672
	0,592
	0,062
	0,018


Доля поставки ресурсов по приборам учета.

Объем эл. энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составляет 100%.

Надежность работы системы электроснабжения сельского поселения Ново-Полтавская осуществляется:

Основным условием бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения является их надежное и бесперебойное электроснабжение.

     В соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 года № 204:

     - в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории (категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта):

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.

            Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

         Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

         Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.

       Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

     Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.

     В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.

     Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.

     Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.

     Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

     Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

     Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.

Приоритетом при определении социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения городского округа Прохладный, в отношении которых разработаны мероприятия по повышению надежности электроснабжения, пользуются объекты первой категории (перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей) и первой особой категории надежности электроснабжения (бесперебойная работа которых необходима для предотвращения угрозы жизни людей), к которым относится большинство объектов здравоохранения городского округа Прохладный.

     Надежность работы систем электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения зависит от надежности работы ее отдельных элементов. При этом отказ в работе одного элемента не должен приводить к прекращению работоспособности всей системы, что может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный материальный ущерб, дисбаланс сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

     Важным фактором в обеспечении бесперебойного электроснабжения указанных выше объектов является наличие технической возможности перевода электрических нагрузок на резервный источник питания в случае повреждения на основном вводе.

     Резервирование осуществляется обеспечением электроэнергией от двух и более независимых взаимно резервирующих источников электроснабжения в соответствии с требованиями ПУЭ и установкой устройств автоматического ввода резерва.

     Достижение поставленной цели Программы возможно путем реализации следующих задач:

•
модернизация ПС «Саратовская» в целях устойчивого энергоснабжения потребителей зоны действия ПС;

•
реконструкция изношенных участков ТП 10/0,4 кВ;

•
реконструкция систем уличного освещения;

•
применение новых технологий в системе энергоснабжения.

Сельскому поселению Ново-Полтавское рекомендуются основные мероприятия по энергосбережению: 

•
проведение мероприятий по энергосбережению в производстве и передаче электрической энергии (внедрение частотно-регулируемых электроприводов, оптимизация режимов работы оборудования и др.); 

•
оснащение участников рынка электрической энергии современными приборами учета энергии; 

•
проведение энергетических обследований электроподстанций;

•
внедрение современных светодиодных энергосберегающих ламп;

•
установка энергосберегающих газонаполненных ламп, применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии;

•
установка реле, датчиков движения и звука, при срабатывании которых подается сигнал на включение или выключение электрической цепи.

  Качество поставляемого ресурса сельском поселении Ново-Полтавское.

Под надёжностью электроснабжения понимается непрерывное обеспечение электроэнергией СЭС электроприёмников, осуществляющих преобразование электроэнергии в другие виды энергии.

     Электроэнергия является товаром, а о качестве любого товара можно судить в зависимости от того, насколько он соответствует или не соответствует неким стандартным критериям (нормам). Для различных видов продукции, в том числе и для электроэнергии, такие нормы содержатся в государственных стандартах.

      Нормы и показатели качества поставляемой эл. энергии потребителям  определены в ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

      В настоящее время электроэнергия сертифицируется по двум показателям качества — это напряжение и частота переменного тока.

                 Воздействие на окружающую среду.

К негативному физическому воздействию на окружающую среду системы эл. снабжения относится вредное воздействие шума, тепловое воздействие, вибрации, ионизирующего излучения, электрических, электромагнитных, магнитных полей и других физических факторов, изменяющих температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства компонентов окружающей среды, влияющие на здоровье человека и окружающую среду.

       Помимо факторов непосредственного влияния электричества на окружающую среду, можно отметить также нанесение вреда экологии в результате возникновения аварийных ситуаций, которые сопровождаются загрязнением окружающей среды вредными веществами, применяемыми в электроустановках. Одним из наиболее характерных примеров можно привести повреждение силового масляного трансформатора на открытом распределительном устройстве подстанции, которое сопровождается попаданием трансформаторного масла на почву.

  Потребность в электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, рекламу, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (СНиП 2.07.01-93). Расчет потребности в электроэнергии на жилищно-коммунальные нужды приведен в таблице 18.

                                                                                                  Таблица 18

	Наименование населенного пункта
	Численность населения
	Потребность в электроэнергии, тыс. кВт

	
	На 2020 год (I очередь)
	На 2030 год (Расчетный срок)
	На 2020 год (I очередь)
	На 2030 год (Расчетный срок)

	1
	2
	
	3
	4

	С.П. Ново-Полтавское
	1080
	1110
	1026
	1054,5

	Итого
	1080
	1110
	1026
	1054,5


Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

                                                                                                       Таблица 19

	Наименование 

показателей
	Ед.

изм.
	2011г
	2012
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	
	
	
	С 01.01 по 31.06
	с 01.087по 31.12
	с 01.01 по 31.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06
	с 01.07 по 31.12
	с 01.01 по 30.06
	с 01.07 по 31.12

	Утвержденный тариф для потребителей, без НДС (одноставочный)
	Руб./

кВтч
	2,54
	1,78
	1,88
	2,68
	2,10
	2,10
	2,18
	
	-


Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения  сельского поселения Ново-Полтавское.

1. Износ сетей электроснабжения

2. Износ трансформаторных сетей

3. Потери электроэнергии при подаче 

4. Аварии на участках сетей электроэнергии

5. Отсутствие сетей новых потребителей

2.5
 Система газоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское.

2.5.1
Институциональная структура сельского поселения Ново-Полтавское.

В 1991-1992 годах была проведена годы газификация села Ново-Полтавская.

Поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на территории Кабардино-Балкарской Республики до 2017г. была Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», с 2017г- ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик".
Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения – Филиал филиала «Прохладныйгаз» ОАО «Каббалкгаз».

2.5.2
Характеристика системы газоснабжения.

Газораспределительные сети поселения представляют собой двухступенчатую систему газопроводов высокого, среднего и низкого давления, с установленными на них газорегуляторными пунктами для последовательного снижения давления газа перед газоиспользующим оборудованием потребителей. Протяженность газовых сетей на 01.01.2013 год составляет 17,38 км, в том числе:

- среднего давления – 4,45 км;

- низкого давления – 12,93 км.

2.5.3.
Баланс мощности и подключенной нагрузок.

В СП в основном завершена газификация. Газоснабжение осуществляется природным газом посредством магистральных газопроводов.  Эксплуатацию объектов газоснабжения района обеспечивает филиал  ОАО "Каббалкгаз". Уровень газификации населения по состоянию на 2013 год – 98,36%.

Доля поставки ресурсов по приборам учета газа.
Потребность в газе на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением территорий принят из расчёта в среднем при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей расход газа составит в год на 1 человека – 300 м3/год. Все данные по годовой потребности природного газа жилищно-коммунальным сектором, сельскохозяйственными и промышленными предприятиями к расчетному сроку (2030 г.) сведены в таблицу.

                                                                                                Таблица 20

	Муниципальные образования
	Численность населения
	2013 год
	2030 год

	
	2013 г 
	2020 г 
	2030г.
	Промышлен-ность и сельское хозяйство тыс.м3/год
	Жилищно-коммун. сектор тыс.м3/год
	Промышлен-ность и сельское хозяйство тыс.м3/год
	Жилищно-коммун. сектор тыс.м3/год

	 
	
	
	
	
	
	
	

	СП 

Ново-Полтавское 
	1,08
	1,08
	1,11
	13,2
	216,6
	30
	331,5

	
	
	
	
	
	
	
	


Качество поставляемого ресурса.

Природный газ потребителям подается  в соответствии показателям качества предусмотренными ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения».

                      Воздействие на окружающую среду.

Система газоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское абсолютно не влияет на окружающую среду.

Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса.

Динамика утвержденных тарифов на газ

Нет данных

Технические и технологические проблемы в системе газоснабжения и их мероприятия.

Основной приоритет в развитии газоснабжения сельского поселения Ново-Полтавское необходимо направить на мониторинг за существующим газопроводом.

За последние годы при реконструкции и ремонте газопроводов взят курс на применение новых энергосберегающих технологий. 

Основные мероприятия по энергосбережению: 

•
протяжка полиэтиленовых труб внутри изношенных стальных - метод санирования внутренней поверхности стальной существующей трубы тканево-полиэтиленовым рукавом; 

•
оснащение участников рынка газоснабжения приборами учёта газа; 

•
применение домовых регуляторов газа;

•
установка энергосберегающего газового оборудования.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при осуществлении перечисленных энергосберегающих мероприятий и иных мер по энергосбережению в газоснабжении, расход газа на жилищно-коммунальные нужды сельского поселения Ново-Полтавское на расчётный срок к 2030 году должен уменьшиться на 15% и составить 528,48 тыс. м3 против 449,21 тыс. м3.

3.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1.
"Перспективные показатели развития МО для разработки программы.

Жилые фонды сельского поселения Ново-Полтавская.

                                                                                             Таблица 25

	Категория жилого фонда
	Единица измерения 
	Всего по поселению

	Кирпичные, из стеновых блоков 
	М2
	3,6

	Панельные
	М2
	-

	Деревянные
	м2
	0,02

	Саманные
	М2
	19,0

	Прочие
	М2
	0,58

	Итого: 
	М2
	23,2


Характеристика жилого фонда сельского поселения Ново-Полтавского приведена в таблице 26.

                                                                                              Таблица 26

	 
	адрес 
	Год постройки
	Категория дома
	техническое состояние инженерных сетей
	количество этажей
	Кол-во квартир
	Общая площадь  кв.м
	в т.ч. жидая  пло-дь кВ. м.
	техническое состояние объекта

	1
	с.Ново-Полтавское ул. Третьякова 111
	06/1985г.
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	2 эт.
	16
	878
	567.5
	удовл.

	2
	с.Ново-Полтавское ул. Третьякова  113
	12/1983 г.
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	3 эт
	9
	434.9
	265.5
	удовл.

	3
	с.Ново-Полтавское ул. Третьякова 115
	12/1983г.
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	3 эт
	9
	425.3
	262.1
	удовл.

	4
	с.Ново-Полтавское ул. Третьякова 117
	08/1974 г.
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	2 эт.
	16
	681.5
	432.5
	удовл.

	5
	с.Ново-Полтавское ул. Третьякова 119
	1983г.
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	2 эт.
	4
	265,5
	
	удовл.

	6
	с.Ново-Полтавское. ул. Третьякова 120
	04/1988г
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	2 эт.
	12
	604.3
	339.2
	удовл.

	7
	с.Ново-Полтавское. ул. Третьякова 124
	03/1969г
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	2 эт.
	8
	373.1
	255.6
	удовл.

	8
	с.Ново-Полтавское. ул. Третьякова 165
	09/1979г
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	1 эт
	2
	129.4
	72.9
	удовл.

	9
	с.Ново-Полтавское. ул. Третьякова 167
	09/1979г
	жилой дом со всеми удобствами
	требует капитального ремонта
	1 эт
	2
	129.4
	72.9
	удовл.

	 
	итого
	 
	 
	 
	 
	78
	1143,5
	
	 


3.2. Динамика численности населения сельского поселения Ново-Полтавского.

Фактическая численность населения приведена в таблице 27

                                                                                                        Таблица 27

	Показатели
	Ед. изм.
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	план

	
	
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	Численность населения 
	тыс. чел.
	1080
	1083
	1068
	1058
	1047
	1045


3.2.1. Динамика естественного и механического движения населения.

                                                                                                            Таблица 28

	Показатели
	Ед. изм.
	факт
	факт
	факт
	факт
	факт
	план

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Среднегодовая численность работающих на предприятиях и в организациях населенного  пункта
	чел.
	442
	441
	421
	445
	490
	475

	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
	чел.
	32
	28
	25
	20
	20
	23

	промышленность
	чел.
	 
	 
	 
	 
	40
	 

	добыча полезных ископаемых
	чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	обрабатывающие производства
	чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	производство и распределение электроэнергии
	чел.
	3
	3
	4
	4
	5
	5

	производство и распределение  газа 
	чел.
	3
	3
	3
	3
	2
	2

	строительство
	чел.
	35
	30
	30
	25
	25
	25

	оптовая и розничная торговля
	чел.
	25
	25
	25
	30
	30
	30

	ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования
	чел.
	10
	10
	10
	10
	10
	15

	гостиницы и рестораны
	чел.
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	транспорт
	чел.
	 
	 
	 
	 
	13
	15

	связь
	чел.
	5
	5
	5
	5
	5
	6

	финансовая деятельность
	чел.
	15
	15
	17
	17
	16
	16

	операции с недвижимым имуществом
	чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	образование
	чел.
	51
	51
	52
	52
	45
	40

	здравоохранение
	чел.
	15
	15
	14
	14
	20
	20

	предоставление коммунальных услуг  (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)
	чел.
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	предоставление жилищных услуг (упрвляющие компании, ТСЖ)
	чел.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	прочие
	чел.
	242
	250
	232
	261
	255
	274


3.2.2. Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме того, на территории СП имеется в наличии малоэтажная жилая застройка представленная двумя 2-х квартирными одноэтажными коттеджами, двумя 3-х этажными и пятью 2-х этажными домами, в которых имеются 78 квартир различной площадью.   

Улучшение условий проживания сельских жителей планируется на перспективу, путем выделения земельных участков под индивидуальное строительство, выделения средств и кредитов на строительство жилья. Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки не нормируются.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

3.2.3. Динамика частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемые изменения в промышленности.

Индивидуальные жилые дома, построенные за последние 15 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 1500 до 3000 кв.м.

Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в селе крайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.

3.2.4. Динамика развития объектов дошкольного и школьного образования.                                                                          Таблица 29

	Наименование объекта
	2013 г.
	2020г.
	2030

	Детские сады (мест)
	60
	85
	100

	Школы (учащ.)
	83
	110
	130


Сведения об учреждениях образования сельского поселения Ново-Полтавского:

дошкольная группа  для детей дошкольного и младшего школьного возраста –на 60 мест (2-х этажное здание1965 года постройки) входит в состав МКОУ "ООШ им. И.Радченко с.Ново-Полтавского ". Основная проблема эксплуатации здания детского сада – это провести капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения с полной заменой труб и электропроводки. На территории необходима замена летних беседок.  Износ здания составляет 54 %;

общеобразовательное учреждение -  МКОУ "ООШ с. Ново-Полтавского им. И.Радченко " на 110 мест (2-х этажное здание1961 года постройки). Износ здания 59%.

   Учебный процесс в них осуществляют 19 педагогических работников. 

    Техническое состояние зданий общеобразовательных учреждений  требует капитального ремонта. Территория школы благоустроена в соответствии с нормами.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании региональных нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики: 

- обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 85%.

- обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

В СП на 65 ребенка дошкольного возраста 60 мест, при охвате 85% обеспеченность составляет 109%. 

Обеспеченность школьными местами  в МОУ "ООШ им. И. Радченко с.Ново-Полтавского", где обучается 83человека,  составляет  100 %.  Обучение осуществляется в одну смену.

Динамика развития объектов здравоохранения.

Основные показатели развития здравоохранения.

                                                                                                       Таблица 30

	Наименование показателей 
	Ед. изм.
	
	Количество единиц

	
	
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011
	2012 г.

	Численность врачей
	человек
	1
	1
	1
	-
	-
	
	-

	Численность среднего медицинского персонала
	человек
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3 

	Средняя продолжительность жизни
	лет
	70
	69
	69
	75
	71
	71
	73

	Смертность в трудоспособном возрасте
	человек
	5
	3
	5
	3
	4
	4
	5

	Численность инвалидов
	человек
	52
	65
	70
	63
	48
	59
	59

	в том числе в трудоспособном возрасте
	человек
	15
	17
	16
	16
	15
	20
	20

	Численность признанных инвалидами впервые  
	человек
	2
	1
	4
	2
	4
	3
	3

	в том числе в трудоспособном возрасте
	человек
	
	
	1
	
	2
	2
	1


Поскольку учреждения здравоохранения СП полностью интегрированы  в систему здравоохранения района и го. Прохладный,  характеристика здравоохранения дается в целом по району.  

Оказание первичной медико – санитарной помощи в Прохладненском районе проводится на 1 – 2 этапах  4 – уровневой системы здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики и является наиболее приближенной к месту проживания населения. 

1 – й уровень – врачебная амбулатория, участковая больница;

2 – й уровень – районная больница.

Динамика развития культурно-развлекательных учреждений.

                                                                                            Таблица 31

	Учреждения
	Единицы измер.
	Имеются 01.01.2013
	Необходимо по нормативам
	% Обеспе-ченности
	Примечания

	

	I. Учреждения образования:
	
	
	
	
	

	1. Дошкольные детские учреждения
	мест
	60
	55
	109%
	При численности детей дошкольного возраста от 2 до 6 лет 65  человека на 01.01.2013г  и  85% охвате, обеспеченность составляет 109%

	- Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ
	%
	
	85
	
	

	
	на 1000 насел.
	
	26
	
	

	2. Общеобразовательные школы (дневные)
	мест
	110
	117
	94%
	При численности детей школьного возраста 83 человека на 01.01.2013г  и охвате 100%, обеспеченность составляет 132%

	- Охват детей в возрасте 7-15 лет
	%
	
	100
	
	

	
	на 1000 насел.
	
	108
	
	

	II. Учреждения здравоохранения:
	
	
	
	
	

	1. Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещ./в смену
	15
	14
	107%
	

	
	на 1000 насел.
	
	18,5
	
	

	2. Аптека
	объект на поселение
	-
	1
	0
	

	III.Физкультурно-спортив. учреждения:
	
	
	
	
	

	1. Спортивные залы


	м2
	152
	100
	152%
	

	
	на 1000 насел.
	
	80
	
	

	2. Плоскостные спортивные сооружения


	м2
	350
	900
	40%
	

	
	на поселение
	
	900
	
	

	3. Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды
	-
	22
	0
	

	
	на 1000 насел.
	-
	20
	
	

	IV. Учреждения культуры:

	1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.)
	един. (кол-во мест в зале)
	200
	54
	370%
	Зданию требуется капитальный ремонт.

	
	на 1000 насел.
	
	50
	
	

	2. Библиотеки
	Книжный фонд (шт.)
	9200
	4874
	188%
	

	
	на 1000 насел.
	
	4500
	
	

	
	мест
	5
	4
	125%
	

	
	на 1000 насел.
	
	3
	
	

	VI. Административно-хозяйственные учреждения:

	1. Административно-хозяйственное здание
	объект на поселение
	1
	1
	
	По заданию на проектирование

	2. Сберегательная касса
	объект на поселение
	-
	1
	
	По заданию на проектирование

	3. Отделение связи
	объект на поселение
	1
	1
	
	По заданию на проектирование

	4. Опорный пункт охраны порядка
	объект на поселение
	1
	1
	-
	По заданию на проектирование

	5. Пожарные депо
	кол-во (машины)
	-
	1
	
	

	
	на 1000 насел.
	
	0,4
	
	


В сельском поселении Ново-Полтавское  функционирует  учреждение культуры – МУК  "КДЦ  сельского поселения Ново-Полтавского", 1960 года постройки на 200 зрительских мест.  При Доме культуры функционируют творческие кружки, которые посещают 29 жителей сельского поселения, а также работают любительские объединения, которые посещают 39 чел. Техническое состояние здания дома культуры находится в неудовлетворительном состоянии , зданию требуется  капитальный  ремонт. Износ здания дома культуры- 59%. В  сельском поселении Ново-Полтавское также функционирует библиотека  с фондом 9,2 тыс. экземпляров. Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на достаточно хорошем уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 200 мест, при нормативных 54 мест.  Обеспеченность библиотеками соответствует нормативному уровню (9200 ед. хранения,  при необходимых по нормативам 4874 ед.; посадочных мест 5, при необходимых по нормативу 4 мест).

Динамика развития объектов физкультуры и спорта.

                                                                                                       Таблица 32

	№
	Наименование объекта
	Срок

испол

нения

год
	Обеъм финан

сиро

вания, млн. руб.
	В том числе за счет средств
	Ответственные исполнители
	Ожидае

мые результаты

	
	
	
	
	Феде

раль

ного бюд

жета


	Респу

бли

кан

ского бюдже

та
	Местно

го бюджета
	
	

	1
	Строитель

ство спортплощад

ки

в с.п. Ново-Полтавское 1196 кв.м.
	2019
	1,08
	0,38
	0,59
	0,11
	Мин. с/х КБР,

Мин. строительства и архитектуры КБР, Мин-во спорта и туризма КБР, органы местного самоуправле

ния муниципаль

ных образований 
	Создание условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности


На территории села имеется спортивный зал и футбольное поле,  которые находятся  в МКОУ "ООШ им. И. Радченко с.Ново-Полтавского ". Республиканской целевой программой «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»   планируется в 2019 году  осуществить строительство спортплощадки.

3.3. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

3.3.1.
Прогноз спроса на тепловую энергию.

Потребность в тепловой энергии для отопления и вентиляции для прогнозированного строительства. 

Таблица 33

	Наименование района, структура жилой застройки
	Прогнозируемая потребность в тепловой энергии для объектов нового строительства, Гкал/час

	
	до 2020 г.
	до 2025 г.

	Всего: в т.ч.
	518,651
	518,651

	на комунально бытовые нужды
	1850
	2050

	На производственные нужды
	-
	-


Объемы потребления и приросты потребления тепловой энергии потребителями городского округа Прохладный, Гкал/год.

                                                                                           Таблица 34

	Наименование
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2030

	Потребление тепловой энергии
	Гкал/год
	1443,7
	1443,7
	1443,7 
	1443,7 
	1443,7 
	1443,7 


3.3.2 Прогноз спроса на питьевую воду приведен в таблице.

                                                                                        Таблица 35

	Наименование
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2025
	2030

	Численность населения
	Чел.
	1058
	1047
	1045
	1068
	1080
	1095
	1110

	Потребление питьевой на хозяйственные нужды
	м3/год
	57,84
	57,84
	57,84 
	57,84 
	57,84 
	57,84 
	57,84 

	Потребление питьевой на производственные нужды
	м3/год
	57,84
	57,84
	57,84 
	57,84 
	57,84 
	57,84 
	57,84 

	Итого:
	115,65
	115,65
	115,65
	115,65
	115,65
	115,65
	115,65
	115,65


3.3.3. Прогноз поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Централизованная система водоотведения в сельском поселении Ново-Полтавская отсутствует.

3.3.4. Прогноз спроса на электроэнергию.
                                                                                                    Таблица 36

	Наименование
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2025
	2030

	Численность населения
	Чел.
	1058
	1047
	1045
	1068
	1080
	1095
	1110

	Потребление эл. энергии на комунально-бытовые 
	тыс.кВт/год
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	Потребление эл. энергии  на производственные нужды
	тыс.кВт/год
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	Итого:
	Тыс.кВт/год
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672
	0,672


3.3.5. Прогноз спроса на газ. 

                                                                                               Таблица 37

	Наименование
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2025
	2030

	Численность населения
	Чел.
	1058
	1047
	1045
	1068
	1080
	1095
	1110

	Потребление газа на комунально-бытовые 
	тыс.м3/год
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Потребление газа на производственные нужды
	тыс.м3/год
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Итого:
	тыс.м3/год
	230
	230
	230
	230
	230
	230
	230


4.  «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры»

4.1.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг

Система критериев доступности включает в себя критерии, характеризующие:

- физическую доступность услуг;

- экономическую доступность услуг;

- достаточность и качество предоставления услуг.

4.1.1. Критерий физической доступности услуг определяет гарантии предоставления требуемого объема услуг для групп потребителей и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с программой комплексного развития территорий.

Критерий физической доступности услуг оценивается на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах.

4.1.2. Критерий экономической доступности услуг дифференцируется в зависимости от групп потребителей (население, организации) и отражает соответствие платежеспособного спроса потребителей стоимости жилищно-коммунальных услуг.

      Экономическая доступность услуги оценивается на основе следующих показателей:

- коэффициент покупательской способности для населения;

- коэффициент покрытия бюджетной потребности на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности организаций перед организациями коммунального комплекса;

- коэффициент соответствия цены на коммунальные услуги, установленной для организаций-потребителей, затратам организаций коммунального комплекса, включающим обоснованную норму прибыли (рентабельности).

4.1.3. Критерий достаточности и качества предоставления услуг отражает соответствие нормативов потребления коммунальных услуг и технических параметров производственной программы фактическому потреблению коммунальных услуг населением и правилам оказания жилищно-коммунальных услуг.

      Критерий достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе следующих показателей:

- коэффициент соответствия нормативов потребления коммунальных услуг фактическим объемам потребления;

- коэффициент соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

4.2.
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

                                                                                                 Таблица 38

	Вид коммунального ресурса
	Ед.изм
	2013
	2014
	2015
	2016
	2020
	2025
	2030

	Эл.энергия
	мил. квт/час
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Газ
	тыс.м3
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	Теплоснабжение
	тыс Гкал/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоснабжение
	тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоотведение
	тыс.м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обращение с ТБО
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.3.
Показатели надежности по каждой системе ресурс снабжения.

                                                                    Таблица 39

	№ п/п
	Наименование услуги
	Показатель надежности

	1
	Теплоснабжение
	0,65

	2
	Водоснабжение
	Интенсивность потока отказов трубопроводов

	3
	Водоотведение
	Интенсивность потока отказов трубопроводов

	4
	Электроснабжение
	Надежная

	5
	Газоснабжение
	Надежная

	6
	Утилизация ТБО
	


Интенсивность потока отказов трубопроводов водоснабжения.

                                                                                  Таблица 40

	Трубопроводы
	l, 1/год км

	Стальные магистрали диаметром, мм
	 

	400
	0,92

	600
	0,53

	900
	0,56

	1000–1400
	0,89

	Чугунные магистрали диаметром, мм
	 

	400
	0,46

	600
	0,59

	900
	0,95

	Распределительные сети диаметром, мм
	 

	100–300
	0,32


5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих целевые показатели.

Программа инвестиционных проектов в электроснабжении- отсутствует

Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении- отсутствует (в стадии разработки)

Программа инвестиционных проектов в газоснабжении – не представлена

Программа инвестиционных проектов в водоснабжении - отсутствует

Программа инвестиционных проектов в водоотведении - отсутствует

Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО;

Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях – не представлена

Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении- отсутствует.

Взаимосвязанность проектов отсутствует.

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Объем необходимых капитальных вложений на развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п.Ново-Полтавское составляет 108715,3 тыс. руб., из них:

1. на развитие системы теплоснабжения необходимо капитальных вложений в размере 22836,70 тыс. руб.,
2. на развитие системы водоснабжения необходимо капитальных вложений в размере 11540,00 тыс. руб., 

3. на развитие системы водоотведения необходимо капитальных вложений в размере 90000,0 тыс. руб., 

4. на развитие системы электроснабжения необходимо капитальных вложений в размере 2200,0 тыс. руб., 

5. на развитие системы газоснабжения необходимо капитальных вложений в размере - 

7. Управление программой.

7.1. Ответственный за реализацию программы.

    Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. В целях эффективной реализации Программы необходимо назначить ответственных лиц (состав рабочей группы) за реализацию Программы.

    Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация с.п.Ново-Полтавское Прохладненского муниципального района КБР. В состав рабочей группы включены:

• Глава с.п.Ново-Полтавское, основной функцией которого является координация деятельности органов местного самоуправления (Администрации поселка) по реализации Программы в рамках своих полномочий;

• Собрание депутатов с.п.Ново-Полтавское, основными функциями которого является принятие Программы, утверждение отчетов о ее исполнении и контроль за ее исполнением; утверждение бюджета поселка и отчета о его исполнении на очередной финансовый год с учетом объема финансирования, необходимого на реализацию Программы;

• Администрация с.п.Ново-Полтавское, основной функцией которой является разработка проекта Программы, а также разработка проекта местного бюджета, а также включение в проект бюджета денежных средств на реализацию Программы в соответствии с финансовым планом Программы на очередной финансовый год, учет изменений, вносимых в финансовый план Программы на очередной финансовый год;

• руководители ресурсоснабжающих организаций как лица, ответственные за реализацию мероприятий в рамках оказываемого вида услуги (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение  с  ТБО).

7.2.
План-график работ по реализации программы.

Необходимо отметить, что подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы должна осуществляться в 2016 году. 

       Сроки реализации инвестиционных программ, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

        Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах муниципального образования.

7.3.Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

       Целью мониторинга Программы муниципального образования поселок Заполярный является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ново-Полтавское.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.
Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка справочной, статистической, аналитической информации о ходе реализации Программы ресурсоснабжающими организациями в адрес Администрации;

2. Проведение Собранием депутатов совещаний с заслушиванием отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного Администрацией;

3. Направление данного отчета в адрес Собрания депутатов на рассмотрение и утверждение. Подготовку отчета об исполнении Программы рекомендуется производить ежегодно, по истечении текущего финансового года.

7.4. Порядок и сроки корректировки Программы.

      На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования. Корректировка может производиться не реже одного раза в полгода.

        Решение о корректировке Программы принимается Собранием депутатов с.п.Ново-Полтавское по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.
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